一．温馨提示
一．投标人需按投标资料模版内容编辑投标文件，不得更改模板格式及内容。
二．投标人需留意投标截止时间，超过投标时间投交的投标文件作无
效处理（以现场收到或邮寄收到时间为准）。
三．投标资料按投标资料模板编制页码，每页盖章并装订成册。
四．投标资料需放入文件袋密封，外贴密封条并盖章。
五．招标文件中标有“★”的地方均被视为实质性响应条款，必须一一响应。若有一项带“★”的指标要求未响应或不满足，将按投标无效处。
六．★所投资料需一式两份。
二．密封条模版

密  封  条
（适合所有模版）



2026年XXX第X批投标资料
XXX公司
联系人：XXX 电话：XXXXX











































	


三．投标资料模板

2026年公开询比第十三批
投标资料 











项目名称：  遴选采购办公家具及家私（二）供应商项目
投标供应商：（盖章）                    






一、报价表
	序号
	申购科室
	采购内容
	尺寸
（长深高）
	单位
	数量
	材质说明
	单价（元）
	金额（元）
	报价单价（元）
	报价总价（元）

	1
	一楼住院收费处
	储物柜
	1600*380*2000
	个
	1
	1.基材：采用优质18mm生态多层板。                                                                                                                                                                          2.优质实18mm生态多层板，材质坚硬、刚性强、不易腐蚀。
3.胶粘剂：采用优质品牌胶粘剂（白乳胶）。水基型聚乙酸乙烯酯胶粘剂的要求。其中游离甲醛≤1.0g/kg；苯≤0.20g/kg；甲苯+二甲苯≤10g/kg；总挥发性有机物≤110g/L。
	2944.00 
	2944.00 
	
	

	2
	一楼住院收费处
	1.5*1.9米床
	1500*1900
	张 
	1
	1.床头床尾橡胶木全实木，床板安木心实木，床子床板杉木
	1350.00 
	1350.00 
	
	

	3
	一楼住院收费处
	1.5*1.9米床垫
	1500*1900
	张
	1
	1.高弹猛钢连锁弹簧 围边立体环绕设计。
2.3mm高强碳素钢丝。
	760.00 
	760.00 
	
	

	4
	一楼西药房
	订制药架
	1100*250*610
	个
	3
	1.采用优质304不锈钢焊接而成。
2.使用标1.0mm厚板，承重力强不变形
	1680.00 
	5040.00 
	
	

	5
	三楼超声科
	资料柜
	1450*400*2790
	个
	1
	1.基材：采用优质18mm生态多层板。                                                                                                                                                                          2.优质实18mm生态多层板，材质坚硬、刚性强、不易腐蚀。
3.胶粘剂：采用优质品牌胶粘剂（白乳胶）。水基型聚乙酸乙烯酯胶粘剂的要求。其中游离甲醛≤1.0g/kg；苯≤0.20g/kg；甲苯+二甲苯≤10g/kg；总挥发性有机物≤110g/L。
	3721.00 
	3721.00 
	
	

	6
	三楼超声科
	资料柜
	1340*400*1800
	个
	1
	1.基材：采用优质18mm生态多层板。                                                                                                                                                                          2.优质实18mm生态多层板，材质坚硬、刚性强、不易腐蚀。
3.胶粘剂：采用优质品牌胶粘剂（白乳胶）。水基型聚乙酸乙烯酯胶粘剂的要求。其中游离甲醛≤1.0g/kg；苯≤0.20g/kg；甲苯+二甲苯≤10g/kg；总挥发性有机物≤110g/L。
	1325.00 
	1325.00 
	
	

	7
	三楼超声科
	1.2米床
	1200*1900
	张
	1
	1.床头床尾橡胶木全实木，床板安木心实木，床子床板杉木
	1350.00 
	1350.00 
	
	

	8
	三楼超声科
	床垫
	1200*1900
	张
	1
	1.高弹猛钢连锁弹簧 围边立体环绕设计。
2.纯棉针织透气布料，高山棕+涤纶+黄麻
	300.00 
	300.00 
	
	

	9
	三楼超声科
	订制储物柜
（20个柜）
	2130*600*2790
	个
	1
	1.基材：采用优质18mm生态多层板。                                                                                                                                                                          2.优质实18mm生态多层板，材质坚硬、刚性强、不易腐蚀。
3.胶粘剂：采用优质品牌胶粘剂（白乳胶）。水基型聚乙酸乙烯酯胶粘剂的要求。其中游离甲醛≤1.0g/kg；苯≤0.20g/kg；甲苯+二甲苯≤10g/kg；总挥发性有机物≤110g/L。
	5467.00 
	5467.00 
	
	

	10
	四楼血透室
	订制储物柜
	1600*300*400
	个
	2
	1.基材：采用优质18mm生态多层板。                                                                                                                                                                          2.优质实18mm生态多层板，材质坚硬、刚性强、不易腐蚀。
3.胶粘剂：采用优质品牌胶粘剂（白乳胶）。水基型聚乙酸乙烯酯胶粘剂的要求。其中游离甲醛≤1.0g/kg；苯≤0.20g/kg；甲苯+二甲苯≤10g/kg；总挥发性有机物≤110g/L。
	730.00 
	1460.00 
	
	

	11
	四楼血透室
	订制吊柜
	4800*300*1040
	个
	1
	1.基材：采用优质18mm生态多层板。                                                                                                                                                                          2.优质实18mm生态多层板，材质坚硬、刚性强、不易腐蚀。
3.胶粘剂：采用优质品牌胶粘剂（白乳胶）。水基型聚乙酸乙烯酯胶粘剂的要求。其中游离甲醛≤1.0g/kg；苯≤0.20g/kg；甲苯+二甲苯≤10g/kg；总挥发性有机物≤110g/L。
	4592.00 
	4592.00 
	
	

	12
	四楼血透室
	订制储物柜（石面板台面不锈钢脚线）
	2300*550*2790
	个
	1
	1.基材：采用优质18mm生态多层板，甲醛释放量小于5mg/100g。                                                                                                                                                                          2.优质实18mm生态多层板，材质坚硬、刚性强、不易腐蚀、抗弯强度适中、断裂强度适中。木材经高温干燥、除虫、防虫、防腐处理，具有很好的尺寸稳定性,含水率低于14%。
3.胶粘剂：采用优质品牌胶粘剂（白乳胶）。水基型聚乙酸乙烯酯胶粘剂的要求。其中游离甲醛≤1.0g/kg；苯≤0.20g/kg；甲苯+二甲苯≤10g/kg；总挥发性有机物≤110g/L。
4.加不锈钢脚架
	5903.00 
	5903.00 
	
	

	13
	四楼血透室
	订制储物柜石面板台面（前面加厚边）
	2.3*0.55
	米
	2.3
	1.大理石台面
	420.00 
	966.00 
	
	

	14
	四楼检验科
	订制储物柜
	1800*420*2200
	个
	1
	1.基材：采用优质18mm生态多层板。                                                                                                                                                                          2.优质实18mm生态多层板，材质坚硬、刚性强、不易腐蚀。
3.胶粘剂：采用优质品牌胶粘剂（白乳胶）。水基型聚乙酸乙烯酯胶粘剂的要求。其中游离甲醛≤1.0g/kg；苯≤0.20g/kg；甲苯+二甲苯≤10g/kg；总挥发性有机物≤110g/L。
	3643.00 
	3643.00 
	
	

	15
	四楼检验科
	订制储物柜
	1600*420*2200
	个
	1
	1.基材：采用优质18mm生态多层板。                                                                                                                                                                          2.优质实18mm生态多层板，材质坚硬、刚性强、不易腐蚀。
3.胶粘剂：采用优质品牌胶粘剂（白乳胶）。水基型聚乙酸乙烯酯胶粘剂的要求。其中游离甲醛≤1.0g/kg；苯≤0.20g/kg；甲苯+二甲苯≤10g/kg；总挥发性有机物≤110g/L。
	3238.00 
	3238.00 
	
	

	16
	四楼检验科
	订制储物柜
	850*400*1000
	个
	1
	1、规格：850*400*800（mm）
2、采用优质304不锈钢焊接而成。
3、使用标1.0mm厚板，承重力强不变形。
4、隔板加强筋单层搁板
	1750.00 
	1750.00 
	
	

	17
	四楼检验科
	订制储物架
	2200*600*1600
	个
	1
	1、规格：850*400*800（mm）
2、采用优质304不锈钢焊接而成。
3、使用标1.0mm厚板，承重力强不变形。
4、隔板加强筋单层搁板
	1815.00 
	1815.00 
	
	

	18
	四楼检验科
	1.2米床
	
	张
	1
	采用橡木实木框架，全实木床板
	1650.00 
	1650.00 
	
	

	19
	四楼检验科
	折叠床
	830*1960
	张
	1
	1.优质细麻透气面料
2.高回弹高密度海绵填充
3.加粗稳固钢架结构
	1600.00 
	1600.00 
	
	

	20
	四楼检验科
	订制中央操作台
	2200*750*830
	张
	2
	1、整体采用0.8电解板,抽采用优质三节道轨，双层门板配DTC缓冲门铰,一体折弯成S形拉手。台面板采用实验室专用12.7实芯理化板，边缘加厚至25.4。
2.表面采用抑菌环氧树脂静电喷涂，色泽均匀、表面平整无颗粒
	5625.00 
	11250.00 
	
	

	21
	四楼检验科
	订制理化板
	2250*750*127
	张
	1
	1.台面板采用实验室专用12.7实芯理化板，边缘加厚至25.4。
	1450.00 
	1450.00 
	
	

	22
	五楼消毒供应室（包装区）
	订制鞋柜
	3150*400*2780
	个
	1
	1.基材：采用优质18mm生态多层板。                                                                                                                                                                          2.优质实18mm生态多层板，材质坚硬、刚性强、不易腐蚀。
3.胶粘剂：采用优质品牌胶粘剂（白乳胶）。水基型聚乙酸乙烯酯胶粘剂的要求。其中游离甲醛≤1.0g/kg；苯≤0.20g/kg；甲苯+二甲苯≤10g/kg；总挥发性有机物≤110g/L。
	8056.00 
	8056.00 
	
	

	
	
	脚板
	3200*360*90
1120*300*90
	个
	3
	1.基材：采用优质18mm生态多层板。                                                                                                                                                                          2.优质实18mm生态多层板，材质坚硬、刚性强、不易腐蚀。
3.胶粘剂：采用优质品牌胶粘剂（白乳胶）。水基型聚乙酸乙烯酯胶粘剂的要求。其中游离甲醛≤1.0g/kg；苯≤0.20g/kg；甲苯+二甲苯≤10g/kg；总挥发性有机物≤110g/L。
	180.00 
	540.00 
	
	

	23
	五楼消毒供应室（清洗区）
	订制鞋柜
	2800*400*2770
	个
	1
	1.基材：采用优质18mm生态多层板。                                                                                                                                                                          2.优质实18mm生态多层板，材质坚硬、刚性强、不易腐蚀。
3.胶粘剂：采用优质品牌胶粘剂（白乳胶）。水基型聚乙酸乙烯酯胶粘剂的要求。其中游离甲醛≤1.0g/kg；苯≤0.20g/kg；甲苯+二甲苯≤10g/kg；总挥发性有机物≤110g/L。
	7135.00 
	7135.00 
	
	

	
	
	脚板
	2800*600*90
1375*300*90
	个
	3
	1.基材：采用优质18mm生态多层板。                                                                                                                                                                          2.优质实18mm生态多层板，材质坚硬、刚性强、不易腐蚀。
3.胶粘剂：采用优质品牌胶粘剂（白乳胶）。水基型聚乙酸乙烯酯胶粘剂的要求。其中游离甲醛≤1.0g/kg；苯≤0.20g/kg；甲苯+二甲苯≤10g/kg；总挥发性有机物≤110g/L。
	180.00 
	540.00 
	
	

	24
	五楼消毒供应室（发物区）
	订制鞋柜
	1200*400*2800
	个
	1
	1.基材：采用优质18mm生态多层板。                                                                                                                                                                          2.优质实18mm生态多层板，材质坚硬、刚性强、不易腐蚀。
3.胶粘剂：采用优质品牌胶粘剂（白乳胶）。水基型聚乙酸乙烯酯胶粘剂的要求。其中游离甲醛≤1.0g/kg；苯≤0.20g/kg；甲苯+二甲苯≤10g/kg；总挥发性有机物≤110g/L。
	3091.00 
	3091.00 
	
	

	
	
	脚板
	1570*200*90
	个
	1
	1.基材：采用优质18mm生态多层板。                                                                                                                                                                          2.优质实18mm生态多层板，材质坚硬、刚性强、不易腐蚀。
3.胶粘剂：采用优质品牌胶粘剂（白乳胶）。水基型聚乙酸乙烯酯胶粘剂的要求。其中游离甲醛≤1.0g/kg；苯≤0.20g/kg；甲苯+二甲苯≤10g/kg；总挥发性有机物≤110g/L。
	180.00 
	180.00 
	
	

	25
	五楼消毒供应室（物质室+被服室）
	订制304不锈钢架
	1500*500*2000
	个
	5
	1、规格：1500*500*2000 （mm）
2、采用优质304不锈钢焊接而成
3、使用标1.0mm厚板，承重力强不变形
4、隔板加强筋单层搁板可承重50KG                                      
	2750.00 
	13750.00 
	
	

	26
	五楼消毒供应室（物质室+被服室）
	订制304不锈钢架
	1500*500*1750(含轮)
	个
	10
	1、规格：1500*500*1750（mm）
2、采用优质304不锈钢焊接而成
3、使用标1.0mm厚板，承重力强不变形
4、隔板加强筋单层搁板可承重50KG                                      
	3300.00 
	33000.00 
	
	

	27
	五楼消毒供应室（物质室+被服室）
	订制304不锈钢架
	1350*500*1350(含轮)
	个
	6
	1、规格：900*600*2100 （mm）
2、采用优质304不锈钢焊接而成
3、使用标1.0mm厚板，承重力强不变形
4、隔板加强筋单层搁板可承重50KG                                      
	3150.00 
	18900.00 
	
	

	28
	五楼消毒供应室
	0.9米双层床
	900*1900
	张
	1
	1.采用橡木实木框架，全实木床板
	1550.00 
	1550.00 
	
	

	29
	五楼消毒供应室
	床垫
	900*1900
	张
	2
	1.高弹猛钢连锁弹簧 围边立体环绕设计。
2.纯棉针织透气布料，高山棕+涤纶+黄麻
	280.00 
	560.00 
	
	

	30
	五楼消毒供应室
	1.2米双层床
	1200*1900
	张
	1
	1.采用橡木实木框架，全实木床板
	1650.00 
	1650.00 
	
	

	31
	五楼消毒供应室
	床垫
	1200*1900
	张
	2
	1.高弹猛钢连锁弹簧 围边立体环绕设计。
2.纯棉针织透气布料，高山棕+涤纶+黄麻
	300.00 
	600.00 
	
	

	32
	六楼手术室（护士站）
	订制衣柜
	1400*550*2790
	个
	1
	1.基材：采用优质18mm生态多层板。                                                                                                                                                                          2.优质实18mm生态多层板，材质坚硬、刚性强、不易腐蚀。
3.胶粘剂：采用优质品牌胶粘剂（白乳胶）。水基型聚乙酸乙烯酯胶粘剂的要求。其中游离甲醛≤1.0g/kg；苯≤0.20g/kg；甲苯+二甲苯≤10g/kg；总挥发性有机物≤110g/L。
	3593.00 
	3593.00 
	
	

	33
	六楼手术室（护士站）
	订制鞋柜
	1300*350*450
	个
	1
	1.基材：采用优质18mm生态多层板。                                                                                                                                                                          2.优质实18mm生态多层板，材质坚硬、刚性强、不易腐蚀。
3.胶粘剂：采用优质品牌胶粘剂（白乳胶）。水基型聚乙酸乙烯酯胶粘剂的要求。其中游离甲醛≤1.0g/kg；苯≤0.20g/kg；甲苯+二甲苯≤10g/kg；总挥发性有机物≤110g/L。
4.二层，不做小格
	800.00 
	800.00 
	
	

	34
	六楼手术室（休息室）
	定制储物柜
	3720*500*2768
	个
	1
	1.基材：采用优质18mm生态多层板。                                                                                                                                                                          2.优质实18mm生态多层板，材质坚硬、刚性强、不易腐蚀。
3.胶粘剂：采用优质品牌胶粘剂（白乳胶）。水基型聚乙酸乙烯酯胶粘剂的要求。其中游离甲醛≤1.0g/kg；苯≤0.20g/kg；甲苯+二甲苯≤10g/kg；总挥发性有机物≤110g/L。
	9473.00 
	9473.00 
	
	

	
	
	石面台面
（石面板地柜包洗手盆洗手盆高800）
	3720*500
	米
	2.3
	1.石面台面
	420.00 
	966.00 
	
	

	35
	六楼手术室（物资室）
	订制304不锈钢柜（加不锈钢背板）
	1500*500*2000
	个
	3
	1、规格：1500*500*2000 （mm）
2、采用优质304不锈钢焊接而成
3、使用标1.0mm厚板，承重力强不变形
4、隔板加强筋单层搁板可承重50KG 
	3550.00 
	10650.00 
	
	

	36
	八楼手术室（更衣室）
	订制条凳（包黑色西皮，2公分海棉，枫木色)
	2420*300*250
	张
	2
	1.基材：采用优质18mm生态多层板。                                                                                                                                                                          2.优质实18mm生态多层板，材质坚硬、刚性强、不易腐蚀。
3.胶粘剂：采用优质品牌胶粘剂（白乳胶）。水基型聚乙酸乙烯酯胶粘剂的要求。其中游离甲醛≤1.0g/kg；苯≤0.20g/kg；甲苯+二甲苯≤10g/kg；总挥发性有机物≤110g/L。
	900.00 
	1800.00 
	
	

	37
	八楼手术室(前台)
	订制服务台
	1200*600*1070
	个
	1
	1.基材：采用优质18mm生态多层板。                                                                                                                                                                          2.优质实18mm生态多层板，材质坚硬、刚性强、不易腐蚀。
3.胶粘剂：采用优质品牌胶粘剂（白乳胶）。水基型聚乙酸乙烯酯胶粘剂的要求。其中游离甲醛≤1.0g/kg；苯≤0.20g/kg；甲苯+二甲苯≤10g/kg；总挥发性有机物≤110g/L。
	1260.00 
	1260.00 
	
	

	38
	八楼手术室(餐区)
	餐厅台
	
	套
	8
	餐桌：
1.桌面采用E1级环保多层板厚18mm，油漆封边，单面贴耐火板
2.竖管采用50*50*1.2方管倒锥形，
餐椅：
1.餐椅面精选优质环保实木多层板贴防火板饰面，热压成型，椅面厚度11-12MM，椅子表面光滑细腻，污渍需轻松抹除，倾斜舒适靠背，按人体工程学的弧度设计，依靠更舒适，镂空凹型拉手，
2.椅脚架：采用50*50*1.2的优质方管焊接而成；材料表层需经过打磨，除锈，磷化，高温黑色喷涂等多项严格工序焊接而成，不易变形，耐腐蚀性耐磨性强
	1620.00 
	12960.00 
	
	

	39
	八楼手术室(餐区)
	备餐柜
	1500*600*800
	个
	2
	1.采用优质201不锈钢焊接而成，使其外观更加美观
	790.00 
	1580.00 
	
	

	40
	八楼手术室（医护值班室）
	1.2米双层床
	1200*1900
	张
	3
	1.采用橡木实木框架，全实木床板
	1650.00 
	4950.00 
	
	

	41
	八楼手术室（医护值班室）
	床垫
	1200*1900
	张
	6
	1.高弹猛钢连锁弹簧 围边立体环绕设计。
2.纯棉针织透气布料，高山棕+涤纶+黄麻
	300.00 
	1800.00 
	
	

	42
	八楼病理科（诊断室）
	订制储物柜
	1370*400*2000
	个
	1
	1.基材：采用优质18mm生态多层板。                                                                                                                                                                          2.优质实18mm生态多层板，材质坚硬、刚性强、不易腐蚀。
3.胶粘剂：采用优质品牌胶粘剂（白乳胶）。水基型聚乙酸乙烯酯胶粘剂的要求。其中游离甲醛≤1.0g/kg；苯≤0.20g/kg；甲苯+二甲苯≤10g/kg；总挥发性有机物≤110g/L。
	2520.00 
	2520.00 
	
	

	43
	八楼病理科（冷库）
	订制304不锈钢柜（每个分5层）
	950*500*1900
	个
	5
	1、规格： 950*500*1900（mm）
2、采用优质304不锈钢焊接而成。
3、使用标1.0mm厚板，承重力强不变形
4、隔板加强筋单层搁板可承重50KG 。
	3750.00 
	18750.00 
	
	

	44
	八楼病理科（医务值班室）
	1米床
	1000*1900
	张
	3
	1.采用全实木框架，全实木床板
	760.00 
	2280.00 
	
	

	45
	八楼病理科（医务值班室）
	床垫
	1000*1900
	张
	3
	1.高弹猛钢连锁弹簧 围边立体环绕设计。
2.纯棉针织透气布料，高山棕+涤纶+黄麻
	300.00 
	900.00 
	
	

	46
	八楼病理科（医务值班室）
	床头柜
	450*400*500
	个
	2
	1.基材：采用优质18mm生态多层板。                                                                                                                                                                          2.优质实18mm生态多层板，材质坚硬、刚性强、不易腐蚀。
3.胶粘剂：采用优质品牌胶粘剂（白乳胶）。水基型聚乙酸乙烯酯胶粘剂的要求。其中游离甲醛≤1.0g/kg；苯≤0.20g/kg；甲苯+二甲苯≤10g/kg；总挥发性有机物≤110g/L。
	300.00 
	600.00 
	
	

	47
	八楼病理科（值班室）
	折叠床
	800*1960
	张
	1
	1.优质细麻透气面料
2.高回弹高密度海绵填充
3.加粗稳固钢架结构
	1600.00 
	1600.00 
	
	

	48
	九楼ICU谈话室
	层板架
	1950*400*800
	张
	2
	1.基材：采用优质18mm生态多层板。                                                                                                                                                                          2.优质实18mm生态多层板，材质坚硬、刚性强、不易腐蚀。
3.胶粘剂：采用优质品牌胶粘剂（白乳胶）。水基型聚乙酸乙烯酯胶粘剂的要求。其中游离甲醛≤1.0g/kg；苯≤0.20g/kg；甲苯+二甲苯≤10g/kg；总挥发性有机物≤110g/L。
	740.00 
	1480.00 
	
	

	49
	九楼ICU负压病房治疗室
	订制治疗柜
	2380*600*2580
吊柜深350
	个
	1
	1.基材：采用优质18mm生态多层板，甲醛释放量小于5mg/100g。                                                                                                                                                                          2.优质实18mm生态多层板，材质坚硬、刚性强、不易腐蚀、抗弯强度适中、断裂强度适中。木材经高温干燥、除虫、防虫、防腐处理，具有很好的尺寸稳定性,含水率低于14%。
3.胶粘剂：采用优质品牌胶粘剂（白乳胶）。水基型聚乙酸乙烯酯胶粘剂的要求。其中游离甲醛≤1.0g/kg；苯≤0.20g/kg；甲苯+二甲苯≤10g/kg；总挥发性有机物≤110g/L。
4.不锈钢脚线
	5649.00 
	5649.00 
	
	

	
	
	石面板
	2380*600
	米
	2.38
	1.石面面板
	420.00 
	999.60 
	
	

	50
	18张床病房治疗室
	订制治疗柜
	4200*600*2510
吊柜深350
	个
	1
	1.基材：采用优质18mm生态多层板，甲醛释放量小于5mg/100g。                                                                                                                                                                          2.优质实18mm生态多层板，材质坚硬、刚性强、不易腐蚀、抗弯强度适中、断裂强度适中。木材经高温干燥、除虫、防虫、防腐处理，具有很好的尺寸稳定性,含水率低于14%。
3.胶粘剂：采用优质品牌胶粘剂（白乳胶）。水基型聚乙酸乙烯酯胶粘剂的要求。其中游离甲醛≤1.0g/kg；苯≤0.20g/kg；甲苯+二甲苯≤10g/kg；总挥发性有机物≤110g/L。
	9698.00 
	9698.00 
	
	

	
	
	地柜
	3190*600*800
	个
	1
	1.基材：采用优质18mm生态多层板，甲醛释放量小于5mg/100g。                                                                                                                                                                          2.优质实18mm生态多层板，材质坚硬、刚性强、不易腐蚀、抗弯强度适中、断裂强度适中。木材经高温干燥、除虫、防虫、防腐处理，具有很好的尺寸稳定性,含水率低于14%。
3.胶粘剂：采用优质品牌胶粘剂（白乳胶）。水基型聚乙酸乙烯酯胶粘剂的要求。其中游离甲醛≤1.0g/kg；苯≤0.20g/kg；甲苯+二甲苯≤10g/kg；总挥发性有机物≤110g/L。
4.不锈钢脚线
	2296.00 
	2296.00 
	
	

	
	
	石面板
	4200*600
3190*600
	米
	7.3
	1.台面大理石
	410.00 
	2993.00 
	
	

	51
	九楼ICU18张床病房治疗室
	订制储物柜（20个格）
	4100*420*1600
	个
	1
	1.基材：采用优质18mm生态多层板。                                                                                                                                                                          2.优质实18mm生态多层板，材质坚硬、刚性强、不易腐蚀。
3.胶粘剂：采用优质品牌胶粘剂（白乳胶）。水基型聚乙酸乙烯酯胶粘剂的要求。其中游离甲醛≤1.0g/kg；苯≤0.20g/kg；甲苯+二甲苯≤10g/kg；总挥发性有机物≤110g/L。
	5904.00 
	5904.00 
	
	

	52
	九楼ICU13张床病房治疗室
	订制治疗柜
	2800*600*800
	个
	1
	1.基材：采用优质18mm生态多层板。                                                                                                                                                                          2.优质实18mm生态多层板，材质坚硬、刚性强、不易腐蚀。
3.胶粘剂：采用优质品牌胶粘剂（白乳胶）。水基型聚乙酸乙烯酯胶粘剂的要求。其中游离甲醛≤1.0g/kg；苯≤0.20g/kg；甲苯+二甲苯≤10g/kg；总挥发性有机物≤110g/L。
	2060.00 
	2060.00 
	
	

	
	
	石面板
	2800*600
	米
	2.8
	1.台面大理石
	420.00 
	1176.00 
	
	

	53
	九楼ICU13张床病房治疗室
	订制治疗柜
	3000*600*2200
上柜高350
	个
	1
	1.基材：采用优质18mm生态多层板。                                                                                                                                                                          2.优质实18mm生态多层板，材质坚硬、刚性强、不易腐蚀。
3.胶粘剂：采用优质品牌胶粘剂（白乳胶）。水基型聚乙酸乙烯酯胶粘剂的要求。其中游离甲醛≤1.0g/kg；苯≤0.20g/kg；甲苯+二甲苯≤10g/kg；总挥发性有机物≤110g/L。
	6072.00 
	6072.00 
	
	

	
	
	石面板
	3000*600
	米
	3
	1.台面大理石
	420.00 
	1260.00 
	
	

	54
	九楼ICU餐区
	餐台椅（一桌四椅）
	1400*700*760
	套
	5
	1.桌面：优质岩板                               
2.面架：采用优质冷轧钢管25*50*1.5方管制作
3.脚架：优质冷轧钢所制，直径45.厚度1.5mm的圆柱体
4.脚垫：可调节式脚塞，全新尼龙制作，75mm高度
	1620.00 
	8100.00 
	
	

	55
	二楼妇科门诊
	订制吊柜
	500*550*1300
	个
	7
	1.基材：采用优质18mm生态多层板。                                                                                                                                                                          2.优质实18mm生态多层板，材质坚硬、刚性强、不易腐蚀。
3.胶粘剂：采用优质品牌胶粘剂（白乳胶）。水基型聚乙酸乙烯酯胶粘剂的要求。其中游离甲醛≤1.0g/kg；苯≤0.20g/kg；甲苯+二甲苯≤10g/kg；总挥发性有机物≤110g/L。
4.加不锈钢脚架
	1200.00 
	8400.00 
	
	

	56
	二楼妇科阴道镜室
	订制检查台
	1300*500*2200
	个
	1
	1.基材：采用优质18mm生态多层板。                                                                                                                                                                          2.优质实18mm生态多层板，材质坚硬、刚性强、不易腐蚀。
3.胶粘剂：采用优质品牌胶粘剂（白乳胶）。水基型聚乙酸乙烯酯胶粘剂的要求。其中游离甲醛≤1.0g/kg；苯≤0.20g/kg；甲苯+二甲苯≤10g/kg；总挥发性有机物≤110g/L。
	2000.00 
	2000.00 
	
	

	57
	二楼妇科医护值班室
	0.9米双层床
	900*1900
	张
	1
	1.采用橡木实木框架，全实木床板
	1550.00 
	1550.00 
	
	

	58
	二楼妇科医护值班室
	床垫
	900*1900（10公分棕垫）
	张
	2
	1.高弹猛钢连锁弹簧 围边立体环绕设计。
2.纯棉针织透气布料，高山棕+涤纶+黄麻
	430.00 
	860.00 
	
	

	59
	十楼妇科妇检室
	订制储物柜
	1200*400*1800
	个
	1
	1.基材：采用优质18mm生态多层板。                                                                                                                                                                          2.优质实18mm生态多层板，材质坚硬、刚性强、不易腐蚀。
3.胶粘剂：采用优质品牌胶粘剂（白乳胶）。水基型聚乙酸乙烯酯胶粘剂的要求。其中游离甲醛≤1.0g/kg；苯≤0.20g/kg；甲苯+二甲苯≤10g/kg；总挥发性有机物≤110g/L。
4.加不锈钢脚架
	2280.00 
	2280.00 
	
	

	60
	十楼妇科医生办公室
	订制资料柜
	5770*400*2780
	个
	1
	1.基材：采用优质18mm生态多层板。                                                                                                                                                                          2.优质实18mm生态多层板，材质坚硬、刚性强、不易腐蚀。
3.胶粘剂：采用优质品牌胶粘剂（白乳胶）。水基型聚乙酸乙烯酯胶粘剂的要求。其中游离甲醛≤1.0g/kg；苯≤0.20g/kg；甲苯+二甲苯≤10g/kg；总挥发性有机物≤110g/L。
	14757.00 
	14757.00 
	
	

	61
	十楼妇科医护值班室
	0.9米双层床
	900*1900
	张
	1
	1.采用橡木实木框架，全实木床板
	1550.00 
	1550.00 
	
	

	62
	十楼妇科医护值班室
	床垫
	900*1900
	张
	2
	1.高弹猛钢连锁弹簧 围边立体环绕设计。
2.纯棉针织透气布料，高山棕+涤纶+黄麻
	280.00 
	560.00 
	
	

	63
	十楼妇科医护值班室
	订制1米床
	1000*1900
	张
	2
	1.基材：采用优质18mm生态多层板。                                                                                                                                                                          2.优质实18mm生态多层板，材质坚硬、刚性强、不易腐蚀。
3.胶粘剂：采用优质品牌胶粘剂（白乳胶）。水基型聚乙酸乙烯酯胶粘剂的要求。其中游离甲醛≤1.0g/kg；苯≤0.20g/kg；甲苯+二甲苯≤10g/kg；总挥发性有机物≤110g/L。
	1260.00 
	2520.00 
	
	

	64
	十楼妇科医护值班室
	床垫
	1000*1900（10公分棕垫）
	张
	2
	1.高弹猛钢连锁弹簧 围边立体环绕设计。
2.纯棉针织透气布料，高山棕+涤纶+黄麻
	430.00 
	860.00 
	
	

	65
	十楼妇科物资室+被服室
	不锈钢货架
	1500*500*2000
	个
	6
	1、规格： 1500*500*2000（mm）
2、采用优质304不锈钢焊接而成。
3、使用标1.0mm厚板，承重力强不变形。背板为多层实木板，
	4380.00 
	26280.00 
	
	

	66
	十楼妇科护士站
	订制活动柜
	450*400*600
	个
	4
	1.基材：采用优质18mm生态多层板。                                                                                                                                                                          2.优质实18mm生态多层板，材质坚硬、刚性强、不易腐蚀。
3.胶粘剂：采用优质品牌胶粘剂（白乳胶）。水基型聚乙酸乙烯酯胶粘剂的要求。其中游离甲醛≤1.0g/kg；苯≤0.20g/kg；甲苯+二甲苯≤10g/kg；总挥发性有机物≤110g/L。
	300.00 
	1200.00 
	
	

	67
	十楼妇科仪器房
	不锈钢储物架（三层）
	2000*400*2000
	个
	4
	1、规格：2000*400*2000 （mm）
2、采用优质304不锈钢焊接而成。
3、使用标1.0mm厚板，承重力强不变形
4、隔板加强筋单层搁板可承重50KG 。
	3190.00 
	12760.00 
	
	

	68
	十一楼产科医生办公室
	订制吊柜
	3600*700*400
	个
	1
	1.基材：采用优质18mm生态多层板。                                                                                                                                                                          2.优质实18mm生态多层板，材质坚硬、刚性强、不易腐蚀。
3.胶粘剂：采用优质品牌胶粘剂（白乳胶）。水基型聚乙酸乙烯酯胶粘剂的要求。其中游离甲醛≤1.0g/kg；苯≤0.20g/kg；甲苯+二甲苯≤10g/kg；总挥发性有机物≤110g/L。
	1850.00 
	1850.00 
	
	

	69
	十一楼产科医生值班室
	0.9米双层床
	900*1900
	张
	4
	1.采用橡木实木框架，全实木床板
	1550.00 
	6200.00 
	
	

	70
	十一楼产科医生值班室
	床垫
	900*1900
	张
	8
	1.高弹猛钢连锁弹簧 围边立体环绕设计。
2.纯棉针织透气布料，高山棕+涤纶+黄麻
	280.00 
	2240.00 
	
	

	71
	十一楼产科抢救室
	订制无菌货架
	1200*500*2000
	个
	1
	1、规格：900*600*2100 （mm）
2、采用优质304不锈钢焊接而成。
3、使用标1.2mm厚板，承重力强不变形
4、隔板加强筋单层搁板可承重50KG 。
	2475.00 
	2475.00 
	
	

	72
	十一楼产科抢救室
	订制无菌货架
	1500*500*2000
	个
	1
	1、规格：900*600*2100 （mm）
2、采用优质304不锈钢焊接而成。
3、使用标1.2mm厚板，承重力强不变形
4、隔板加强筋单层搁板可承重50KG 。
	2850.00 
	2850.00 
	
	

	73
	十一楼产科产房通道
	订制鞋柜
	1000*360*1000
	个
	1
	1.基材：采用优质18mm生态多层板。                                                                                                                                                                          2.优质实18mm生态多层板，材质坚硬、刚性强、不易腐蚀。
3.胶粘剂：采用优质品牌胶粘剂（白乳胶）。水基型聚乙酸乙烯酯胶粘剂的要求。其中游离甲醛≤1.0g/kg；苯≤0.20g/kg；甲苯+二甲苯≤10g/kg；总挥发性有机物≤110g/L。
	920.00 
	920.00 
	
	

	74
	十一楼产科更衣室
	订制鞋柜
	2540*1100*360
	个
	1
	1.基材：采用优质18mm生态多层板。                                                                                                                                                                          2.优质实18mm生态多层板，材质坚硬、刚性强、不易腐蚀。
3.胶粘剂：采用优质品牌胶粘剂（白乳胶）。水基型聚乙酸乙烯酯胶粘剂的要求。其中游离甲醛≤1.0g/kg；苯≤0.20g/kg；甲苯+二甲苯≤10g/kg；总挥发性有机物≤110g/L。
	2020.00 
	2020.00 
	
	

	75
	十一楼产科接种室
	接种台
	1600*600*780
	张
	2
	1.基材：采用优质18mm生态多层板。                                                                                                                                                                          2.优质实18mm生态多层板，材质坚硬、刚性强、不易腐蚀。
3.胶粘剂：采用优质品牌胶粘剂（白乳胶）。水基型聚乙酸乙烯酯胶粘剂的要求。其中游离甲醛≤1.0g/kg；苯≤0.20g/kg；甲苯+二甲苯≤10g/kg；总挥发性有机物≤110g/L。
	1020.00 
	2040.00 
	
	

	76
	十一楼产科接种室
	操作台
	1200*600*780
	张
	2
	1.基材：采用优质18mm生态多层板。                                                                                                                                                                          2.优质实18mm生态多层板，材质坚硬、刚性强、不易腐蚀。
3.胶粘剂：采用优质品牌胶粘剂（白乳胶）。水基型聚乙酸乙烯酯胶粘剂的要求。其中游离甲醛≤1.0g/kg；苯≤0.20g/kg；甲苯+二甲苯≤10g/kg；总挥发性有机物≤110g/L。
	960.00 
	1920.00 
	
	

	77
	十一楼产科接种室
	屏风
	1800*1200+400*1200
	块
	2
	1.基材：采用优质18mm生态多层板。                                                                                                                                                                          2.优质实18mm生态多层板，材质坚硬、刚性强、不易腐蚀。
3.胶粘剂：采用优质品牌胶粘剂（白乳胶）。水基型聚乙酸乙烯酯胶粘剂的要求。其中游离甲醛≤1.0g/kg；苯≤0.20g/kg；甲苯+二甲苯≤10g/kg；总挥发性有机物≤110g/L。
	550.00 
	1100.00 
	
	

	78
	十一楼产科接种室
	接种台
	1200*600*780
	个
	1
	1.基材：采用优质18mm生态多层板。                                                                                                                                                                          2.优质实18mm生态多层板，材质坚硬、刚性强、不易腐蚀。
3.胶粘剂：采用优质品牌胶粘剂（白乳胶）。水基型聚乙酸乙烯酯胶粘剂的要求。其中游离甲醛≤1.0g/kg；苯≤0.20g/kg；甲苯+二甲苯≤10g/kg；总挥发性有机物≤110g/L。
	960.00 
	960.00 
	
	

	79
	十二楼产科办公室
	订制吊柜
	4700*350*1042
	个
	1
	1.基材：采用优质18mm生态多层板。                                                                                                                                                                          2.优质实18mm生态多层板，材质坚硬、刚性强、不易腐蚀。
3.胶粘剂：采用优质品牌胶粘剂（白乳胶）。水基型聚乙酸乙烯酯胶粘剂的要求。其中游离甲醛≤1.0g/kg；苯≤0.20g/kg；甲苯+二甲苯≤10g/kg；总挥发性有机物≤110g/L。
	3130.00 
	3130.00 
	
	

	80
	十二楼产科护士站
	订制健盘托
	720*365*55
	个
	3
	1.基材：采用优质18mm生态多层板。                                                                                                                                                                          2.优质实18mm生态多层板，材质坚硬、刚性强、不易腐蚀。
3.胶粘剂：采用优质品牌胶粘剂（白乳胶）。水基型聚乙酸乙烯酯胶粘剂的要求。其中游离甲醛≤1.0g/kg；苯≤0.20g/kg；甲苯+二甲苯≤10g/kg；总挥发性有机物≤110g/L。
	78.00 
	234.00 
	
	

	81
	十二楼产科护士站
	订制活动柜
	450*400*600
	个
	2
	1.基材：采用优质18mm生态多层板。                                                                                                                                                                          2.优质实18mm生态多层板，材质坚硬、刚性强、不易腐蚀。
3.胶粘剂：采用优质品牌胶粘剂（白乳胶）。水基型聚乙酸乙烯酯胶粘剂的要求。其中游离甲醛≤1.0g/kg；苯≤0.20g/kg；甲苯+二甲苯≤10g/kg；总挥发性有机物≤110g/L。
	300.00 
	600.00 
	
	

	82
	十二楼产科护士站
	订制储物柜
	1100*485*760
	个
	1
	1.基材：采用优质18mm生态多层板。                                                                                                                                                                          2.优质实18mm生态多层板，材质坚硬、刚性强、不易腐蚀。
3.胶粘剂：采用优质品牌胶粘剂（白乳胶）。水基型聚乙酸乙烯酯胶粘剂的要求。其中游离甲醛≤1.0g/kg；苯≤0.20g/kg；甲苯+二甲苯≤10g/kg；总挥发性有机物≤110g/L。
	880.00 
	880.00 
	
	

	83
	十二楼产科护长值班室
	0.9米双层床
	900*1900
	张
	4
	1.采用橡木实木框架，全实木床板
	1550.00 
	6200.00 
	
	

	84
	十二楼产科护长值班室/护士值班室/二线值班室/
	床垫
	900*1900
	张
	8
	1.高弹猛钢连锁弹簧 围边立体环绕设计。
2.纯棉针织透气布料，高山棕+涤纶+黄麻
	280.00 
	2240.00 
	
	

	85
	十二楼产科妇检室
	储物柜
	950*2200*600
	个
	1
	1.基材：采用优质18mm生态多层板。                                                                                                                                                                          2.优质实18mm生态多层板，材质坚硬、刚性强、不易腐蚀。
3.胶粘剂：采用优质品牌胶粘剂（白乳胶）。水基型聚乙酸乙烯酯胶粘剂的要求。其中游离甲醛≤1.0g/kg；苯≤0.20g/kg；甲苯+二甲苯≤10g/kg；总挥发性有机物≤110g/L。
	800.00 
	800.00 
	
	

	86
	十二楼产科接种室
	接种台
	1600*600*780
	张
	2
	1.基材：采用优质18mm生态多层板。                                                                                                                                                                          2.优质实18mm生态多层板，材质坚硬、刚性强、不易腐蚀。
3.胶粘剂：采用优质品牌胶粘剂（白乳胶）。水基型聚乙酸乙烯酯胶粘剂的要求。其中游离甲醛≤1.0g/kg；苯≤0.20g/kg；甲苯+二甲苯≤10g/kg；总挥发性有机物≤110g/L。
	1020.00 
	2040.00 
	
	

	87
	十二楼产科接种室
	操作台
	1200*600*780
	张
	2
	1.基材：采用优质18mm生态多层板。                                                                                                                                                                          2.优质实18mm生态多层板，材质坚硬、刚性强、不易腐蚀。
3.胶粘剂：采用优质品牌胶粘剂（白乳胶）。水基型聚乙酸乙烯酯胶粘剂的要求。其中游离甲醛≤1.0g/kg；苯≤0.20g/kg；甲苯+二甲苯≤10g/kg；总挥发性有机物≤110g/L。
	960.00 
	1920.00 
	
	

	88
	十二楼产科接种室
	屏风
	1800*1200+400*1200
	块
	2
	1.基材：采用优质18mm生态多层板。                                                                                                                                                                          2.优质实18mm生态多层板，材质坚硬、刚性强、不易腐蚀。
3.胶粘剂：采用优质品牌胶粘剂（白乳胶）。水基型聚乙酸乙烯酯胶粘剂的要求。其中游离甲醛≤1.0g/kg；苯≤0.20g/kg；甲苯+二甲苯≤10g/kg；总挥发性有机物≤110g/L。
	550.00 
	1100.00 
	
	

	89
	十二楼产科接种室
	接种台
	1200*600*780
	个
	1
	1.基材：采用优质18mm生态多层板。                                                                                                                                                                          2.优质实18mm生态多层板，材质坚硬、刚性强、不易腐蚀。
3.胶粘剂：采用优质品牌胶粘剂（白乳胶）。水基型聚乙酸乙烯酯胶粘剂的要求。其中游离甲醛≤1.0g/kg；苯≤0.20g/kg；甲苯+二甲苯≤10g/kg；总挥发性有机物≤110g/L。
	960.00 
	960.00 
	
	

	90
	十三楼新生儿科会议室
	订制茶水台(配大理石面）
	1650*590*800
	个
	1
	1.基材：采用优质18mm生态多层板。                                                                                                                                                                          2.优质实18mm生态多层板，材质坚硬、刚性强、不易腐蚀。
3.胶粘剂：采用优质品牌胶粘剂（白乳胶）。水基型聚乙酸乙烯酯胶粘剂的要求。其中游离甲醛≤1.0g/kg；苯≤0.20g/kg；甲苯+二甲苯≤10g/kg；总挥发性有机物≤110g/L。
	1200.00 
	1200.00 
	
	

	
	
	大理石台面
	1650*590
	米
	1.65
	1.台面大理石
	420.00 
	693.00 
	
	

	91
	十三楼新生儿科VIP室
	床
	1200*1900
	张
	4
	1.材质：橡胶木贴白蜡木皮，做白蜡色
	1700.00 
	6800.00 
	
	

	92
	十三楼新生儿科VIP室
	床垫
	1200*1900
	张
	4
	1.高弹猛钢连锁弹簧 围边立体环绕设计。
2.3mm高强碳素钢丝。
	600.00 
	2400.00 
	
	

	93
	十三楼新生儿科VIP室
	床头柜
	500*450*500
	个
	4
	1.材质：橡胶木贴白蜡木皮，做白蜡色
	350.00 
	1400.00 
	
	

	94
	十三楼新生儿科VIP室
	订制储物柜
	1000*500*800
	个
	4
	1.基材：采用优质18mm生态多层板。                                                                                                                                                                          2.优质实18mm生态多层板，材质坚硬、刚性强、不易腐蚀。
3.胶粘剂：采用优质品牌胶粘剂（白乳胶）。水基型聚乙酸乙烯酯胶粘剂的要求。其中游离甲醛≤1.0g/kg；苯≤0.20g/kg；甲苯+二甲苯≤10g/kg；总挥发性有机物≤110g/L。
	800.00 
	3200.00 
	
	

	95
	十三楼新生儿科室外男换鞋室
	订制条凳
	1630*270*380
	张
	1
	1.基材：采用优质18mm生态多层板。                                                                                                                                                                          2.优质实18mm生态多层板，材质坚硬、刚性强、不易腐蚀。
3.胶粘剂：采用优质品牌胶粘剂（白乳胶）。水基型聚乙酸乙烯酯胶粘剂的要求。其中游离甲醛≤1.0g/kg；苯≤0.20g/kg；甲苯+二甲苯≤10g/kg；总挥发性有机物≤110g/L。
	450.00 
	450.00 
	
	

	96
	十三楼新生儿科室内
	订制鞋柜
	1300*400*1400
	个
	1
	1.基材：采用优质18mm生态多层板。                                                                                                                                                                          2.优质实18mm生态多层板，材质坚硬、刚性强、不易腐蚀。
3.胶粘剂：采用优质品牌胶粘剂（白乳胶）。水基型聚乙酸乙烯酯胶粘剂的要求。其中游离甲醛≤1.0g/kg；苯≤0.20g/kg；甲苯+二甲苯≤10g/kg；总挥发性有机物≤110g/L。
	1674.00 
	1674.00 
	
	

	97
	十三楼新生儿科室外
	订制鞋柜
	1640*400*1400
	个
	1
	1.基材：采用优质18mm生态多层板。                                                                                                                                                                          2.优质实18mm生态多层板，材质坚硬、刚性强、不易腐蚀。
3.胶粘剂：采用优质品牌胶粘剂（白乳胶）。水基型聚乙酸乙烯酯胶粘剂的要求。其中游离甲醛≤1.0g/kg；苯≤0.20g/kg；甲苯+二甲苯≤10g/kg；总挥发性有机物≤110g/L。
	2112.00 
	2112.00 
	
	

	98
	十三楼新生儿科男更衣室
	订制储物柜
	2830*600*2410
左加收口220
	个
	1
	1.基材：采用优质18mm生态多层板。                                                                                                                                                                          2.优质实18mm生态多层板，材质坚硬、刚性强、不易腐蚀。
3.胶粘剂：采用优质品牌胶粘剂（白乳胶）。水基型聚乙酸乙烯酯胶粘剂的要求。其中游离甲醛≤1.0g/kg；苯≤0.20g/kg；甲苯+二甲苯≤10g/kg；总挥发性有机物≤110g/L。
	6274.00 
	6274.00 
	
	

	99
	十三楼新生儿科女换鞋室
	订制鞋柜
	3450*350*2810
	个
	1
	1.基材：采用优质18mm生态多层板。                                                                                                                                                                          2.优质实18mm生态多层板，材质坚硬、刚性强、不易腐蚀。
3.胶粘剂：采用优质品牌胶粘剂（白乳胶）。水基型聚乙酸乙烯酯胶粘剂的要求。其中游离甲醛≤1.0g/kg；苯≤0.20g/kg；甲苯+二甲苯≤10g/kg；总挥发性有机物≤110g/L。
	9015.00 
	9015.00 
	
	

	100
	十三楼新生儿科女换鞋室
	订制条凳
	2000*350*300
	张
	1
	1.基材：采用优质18mm生态多层板。                                                                                                                                                                          2.优质实18mm生态多层板，材质坚硬、刚性强、不易腐蚀。
3.胶粘剂：采用优质品牌胶粘剂（白乳胶）。水基型聚乙酸乙烯酯胶粘剂的要求。其中游离甲醛≤1.0g/kg；苯≤0.20g/kg；甲苯+二甲苯≤10g/kg；总挥发性有机物≤110g/L。
	480.00 
	480.00 
	
	

	101
	十三楼新生儿科女更衣室
	订制衣柜
	870*600*2410
	个
	1
	1.基材：采用优质18mm生态多层板。                                                                                                                                                                          2.优质实18mm生态多层板，材质坚硬、刚性强、不易腐蚀。
3.胶粘剂：采用优质品牌胶粘剂（白乳胶）。水基型聚乙酸乙烯酯胶粘剂的要求。其中游离甲醛≤1.0g/kg；苯≤0.20g/kg；甲苯+二甲苯≤10g/kg；总挥发性有机物≤110g/L。
	1887.00 
	1887.00 
	
	

	102
	十三楼新生儿科女更衣室
	订制衣柜
	1370*600*2410
	个
	1
	1.基材：采用优质18mm生态多层板。                                                                                                                                                                          2.优质实18mm生态多层板，材质坚硬、刚性强、不易腐蚀。
3.胶粘剂：采用优质品牌胶粘剂（白乳胶）。水基型聚乙酸乙烯酯胶粘剂的要求。其中游离甲醛≤1.0g/kg；苯≤0.20g/kg；甲苯+二甲苯≤10g/kg；总挥发性有机物≤110g/L。
	2960.00 
	2960.00 
	
	

	103
	十三楼新生儿科护士站
	活动柜
	450*400*600
	个
	4
	1.基材：采用优质18mm生态多层板。                                                                                                                                                                          2.优质实18mm生态多层板，材质坚硬、刚性强、不易腐蚀。
3.胶粘剂：采用优质品牌胶粘剂（白乳胶）。水基型聚乙酸乙烯酯胶粘剂的要求。其中游离甲醛≤1.0g/kg；苯≤0.20g/kg；甲苯+二甲苯≤10g/kg；总挥发性有机物≤110g/L。
	300.00 
	1200.00 
	
	

	104
	十三楼新生儿科医生办公室
	定制储物柜
	780*380*2470
	个
	1
	1.基材：采用优质18mm生态多层板。                                                                                                                                                                          2.优质实18mm生态多层板，材质坚硬、刚性强、不易腐蚀。
3.胶粘剂：采用优质品牌胶粘剂（白乳胶）。水基型聚乙酸乙烯酯胶粘剂的要求。其中游离甲醛≤1.0g/kg；苯≤0.20g/kg；甲苯+二甲苯≤10g/kg；总挥发性有机物≤110g/L。
	1733.00 
	1733.00 
	
	

	105
	十三楼新生儿科餐厅
	餐厅椅
	
	套
	4
	1.桌面：优质岩板                               
2.面架：采用优质冷轧钢管25*50*1.5方管制作
3.脚架：优质冷轧钢所制，直径45.厚度1.5mm的圆柱体
4.脚垫：可调节式脚塞，全新尼龙制作，75mm高度
	1700.00 
	6800.00 
	
	

	106
	十三楼新生儿科餐厅
	餐厅定制储物柜
	2000*600*2100
	个
	1
	1.基材：采用优质18mm生态多层板。                                                                                                                                                                          2.优质实18mm生态多层板，材质坚硬、刚性强、不易腐蚀。
3.胶粘剂：采用优质品牌胶粘剂（白乳胶）。水基型聚乙酸乙烯酯胶粘剂的要求。其中游离甲醛≤1.0g/kg；苯≤0.20g/kg；甲苯+二甲苯≤10g/kg；总挥发性有机物≤110g/L。
	3885.00 
	3885.00 
	
	

	107
	十三楼新生儿科老总房/主任值班室/医生值班室
	床
	1200*1900
	张
	3
	1.床头床尾橡胶木全实木，床板安木心实木，床子床板杉木
	1350.00 
	4050.00 
	
	

	108
	十三楼新生儿科老总房/主任值班室/医生值班室
	床垫
	1200*1900
	张
	3
	1.高弹猛钢连锁弹簧 围边立体环绕设计。
2.纯棉针织透气布料，高山棕+涤纶+黄麻
	300.00 
	900.00 
	
	

	109
	十三楼新生儿科主任值班室
	书柜
	800*380*2000
	个
	1
	1.基材：采用优质18mm生态多层板。                                                                                                                                                                          2.优质实18mm生态多层板，材质坚硬、刚性强、不易腐蚀。
3.胶粘剂：采用优质品牌胶粘剂（白乳胶）。水基型聚乙酸乙烯酯胶粘剂的要求。其中游离甲醛≤1.0g/kg；苯≤0.20g/kg；甲苯+二甲苯≤10g/kg；总挥发性有机物≤110g/L。
	1488.00 
	1488.00 
	
	

	110
	十三楼新生儿科医生值班室
	储物柜
	1600*600*2200
	个
	1
	1.基材：采用优质18mm生态多层板。                                                                                                                                                                          2.优质实18mm生态多层板，材质坚硬、刚性强、不易腐蚀。
3.胶粘剂：采用优质品牌胶粘剂（白乳胶）。水基型聚乙酸乙烯酯胶粘剂的要求。其中游离甲醛≤1.0g/kg；苯≤0.20g/kg；甲苯+二甲苯≤10g/kg；总挥发性有机物≤110g/L。
	3238.00 
	3238.00 
	
	

	111
	十三楼新生儿科护长值班室
	折叠床
	800*1960
	张
	1
	
1.优质细麻透气面料
2.高回弹高密度海绵填充
3.加粗稳固钢架结构
	1600.00 
	1600.00 
	
	

	112
	十三楼新生儿科护士值班室
	0.9米双层床
	900*1900
	张
	1
	1.采用橡木实木框架，全实木床板
	1550.00 
	1550.00 
	
	

	113
	十三楼新生儿科护士值班室
	床垫
	900*1900
	张
	2
	1.高弹猛钢连锁弹簧 围边立体环绕设计。
2.纯棉针织透气布料，高山棕+涤纶+黄麻
	280.00 
	560.00 
	
	

	114
	十五楼肝胆外科护士站
	订制储物柜
	1070*450*750
	个
	1
	1.基材：采用优质18mm生态多层板。                                                                                                                                                                          2.优质实18mm生态多层板，材质坚硬、刚性强、不易腐蚀。
3.胶粘剂：采用优质品牌胶粘剂（白乳胶）。水基型聚乙酸乙烯酯胶粘剂的要求。其中游离甲醛≤1.0g/kg；苯≤0.20g/kg；甲苯+二甲苯≤10g/kg；总挥发性有机物≤110g/L。
	1430.00 
	1430.00 
	
	

	115
	十五楼肝胆外科护士站
	订制储物柜
	935*450*750
	个
	1
	1.基材：采用优质18mm生态多层板。                                                                                                                                                                          2.优质实18mm生态多层板，材质坚硬、刚性强、不易腐蚀。
3.胶粘剂：采用优质品牌胶粘剂（白乳胶）。水基型聚乙酸乙烯酯胶粘剂的要求。其中游离甲醛≤1.0g/kg；苯≤0.20g/kg；甲苯+二甲苯≤10g/kg；总挥发性有机物≤110g/L。
	1250.00 
	1250.00 
	
	

	116
	十五楼肝胆外科护士站
	订制储物柜
	450*400*600
	个
	1
	1.基材：采用优质18mm生态多层板。                                                                                                                                                                          2.优质实18mm生态多层板，材质坚硬、刚性强、不易腐蚀。
3.胶粘剂：采用优质品牌胶粘剂（白乳胶）。水基型聚乙酸乙烯酯胶粘剂的要求。其中游离甲醛≤1.0g/kg；苯≤0.20g/kg；甲苯+二甲苯≤10g/kg；总挥发性有机物≤110g/L。
	580.00 
	580.00 
	
	

	117
	十五楼肝胆外科B超治疗室
	订制储物柜
	3840*500*880+
960*350*1130
	个
	1
	1.基材：采用优质18mm生态多层板。                                                                                                                                                                          2.优质实18mm生态多层板，材质坚硬、刚性强、不易腐蚀。
3.胶粘剂：采用优质品牌胶粘剂（白乳胶）。水基型聚乙酸乙烯酯胶粘剂的要求。其中游离甲醛≤1.0g/kg；苯≤0.20g/kg；甲苯+二甲苯≤10g/kg；总挥发性有机物≤110g/L。
	3710.00 
	3710.00 
	
	

	118
	十五楼肝胆外科护士治疗室
	订制治疗柜
	2955*600*2200
	个
	1
	1.基材：采用优质18mm生态多层板。                                                                                                                                                                          2.优质实18mm生态多层板，材质坚硬、刚性强、不易腐蚀。
3.胶粘剂：采用优质品牌胶粘剂（白乳胶）。水基型聚乙酸乙烯酯胶粘剂的要求。其中游离甲醛≤1.0g/kg；苯≤0.20g/kg；甲苯+二甲苯≤10g/kg；总挥发性有机物≤110g/L。
	5980.00 
	5980.00 
	
	

	
	
	大理石台面及部分柜体
	2955*600
	米
	2.93
	1.大理石台面
	420.00 
	1230.60 
	
	

	
	
	不锈钢脚线
	2955
	米
	2.93
	1.不锈钢脚线
	70.00 
	205.10 
	
	

	119
	十五楼肝胆外科换药室
	订制治疗柜
	2150*550*2850
	个
	1
	1.基材：采用优质18mm生态多层板。                                                                                                                                                                          2.优质实18mm生态多层板，材质坚硬、刚性强、不易腐蚀。
3.胶粘剂：采用优质品牌胶粘剂（白乳胶）。水基型聚乙酸乙烯酯胶粘剂的要求。其中游离甲醛≤1.0g/kg；苯≤0.20g/kg；甲苯+二甲苯≤10g/kg；总挥发性有机物≤110g/L。
	5637.00 
	5637.00 
	
	

	
	
	大理石台面及部分柜体
	2150*550
	米
	2.14
	1.大理石台面
	420.00 
	898.80 
	
	

	
	
	不锈钢脚线
	2150
	米
	2.14
	1.不锈钢脚线
	70.00 
	149.80 
	
	

	120
	十五楼肝胆外科护士室
	订制鞋柜
	1700*260*660
	个
	1
	1.基材：采用优质18mm生态多层板。                                                                                                                                                                          2.优质实18mm生态多层板，材质坚硬、刚性强、不易腐蚀。
3.胶粘剂：采用优质品牌胶粘剂（白乳胶）。水基型聚乙酸乙烯酯胶粘剂的要求。其中游离甲醛≤1.0g/kg；苯≤0.20g/kg；甲苯+二甲苯≤10g/kg；总挥发性有机物≤110g/L。
	950.00 
	950.00 
	
	

	121
	十五楼肝胆外科办公室
	订制吊柜
	1700*400*800+
740*240*800
	个
	1
	1.基材：采用优质18mm生态多层板。                                                                                                                                                                          2.优质实18mm生态多层板，材质坚硬、刚性强、不易腐蚀。
3.胶粘剂：采用优质品牌胶粘剂（白乳胶）。水基型聚乙酸乙烯酯胶粘剂的要求。其中游离甲醛≤1.0g/kg；苯≤0.20g/kg；甲苯+二甲苯≤10g/kg；总挥发性有机物≤110g/L。
	1260.00 
	1260.00 
	
	

	122
	十五楼肝胆外科老总室
	1.2米子母床
	1200*1900
	张
	2
	1.采用橡木实木框架，全实木床板
	1730.00 
	3460.00 
	
	

	123
	十五楼肝胆外科老总室
	1.2米床垫 
	1200*1900
	张
	2
	1.高弹猛钢连锁弹簧 围边立体环绕设计。
2.纯棉针织透气布料，高山棕+涤纶+黄麻
	300.00 
	600.00 
	
	

	124
	十五楼肝胆外科老总室
	0.9米床垫
	900*1900（5公分棕垫）
	张
	2
	1.高弹猛钢连锁弹簧 围边立体环绕设计。
2.纯棉针织透气布料，5公分棕垫
	280.00 
	560.00 
	
	

	125
	十五楼肝胆外科主任办公室
	订制吊柜
	1000*350*800
	个
	1
	1.基材：采用优质18mm生态多层板。                                                                                                                                                                          2.优质实18mm生态多层板，材质坚硬、刚性强、不易腐蚀。
3.胶粘剂：采用优质品牌胶粘剂（白乳胶）。水基型聚乙酸乙烯酯胶粘剂的要求。其中游离甲醛≤1.0g/kg；苯≤0.20g/kg；甲苯+二甲苯≤10g/kg；总挥发性有机物≤110g/L。
	850.00 
	850.00 
	
	

	126
	十五楼关节外科护士站
	订制储物柜
	1070*450*760
	个
	1
	1.基材：采用优质18mm生态多层板。                                                                                                                                                                          2.优质实18mm生态多层板，材质坚硬、刚性强、不易腐蚀。
3.胶粘剂：采用优质品牌胶粘剂（白乳胶）。水基型聚乙酸乙烯酯胶粘剂的要求。其中游离甲醛≤1.0g/kg；苯≤0.20g/kg；甲苯+二甲苯≤10g/kg；总挥发性有机物≤110g/L。
	1380.00 
	1380.00 
	
	

	127
	十五楼关节外科护士站
	订制储物柜
	930*450*760
	个
	1
	1.基材：采用优质18mm生态多层板。                                                                                                                                                                          2.优质实18mm生态多层板，材质坚硬、刚性强、不易腐蚀。
3.胶粘剂：采用优质品牌胶粘剂（白乳胶）。水基型聚乙酸乙烯酯胶粘剂的要求。其中游离甲醛≤1.0g/kg；苯≤0.20g/kg；甲苯+二甲苯≤10g/kg；总挥发性有机物≤110g/L。
	1200.00 
	1200.00 
	
	

	128
	十五楼关节外科护士站
	订制活动柜
	450*400*600
	个
	1
	1.基材：采用优质18mm生态多层板。                                                                                                                                                                          2.优质实18mm生态多层板，材质坚硬、刚性强、不易腐蚀。
3.胶粘剂：采用优质品牌胶粘剂（白乳胶）。水基型聚乙酸乙烯酯胶粘剂的要求。其中游离甲醛≤1.0g/kg；苯≤0.20g/kg；甲苯+二甲苯≤10g/kg；总挥发性有机物≤110g/L。
	560.00 
	560.00 
	
	

	129
	十五楼关节外科治疗室
	订制治疗柜
	1600*600*2200
	个
	1
	1.基材：采用优质18mm生态多层板。                                                                                                                                                                          2.优质实18mm生态多层板，材质坚硬、刚性强、不易腐蚀。
3.胶粘剂：采用优质品牌胶粘剂（白乳胶）。水基型聚乙酸乙烯酯胶粘剂的要求。其中游离甲醛≤1.0g/kg；苯≤0.20g/kg；甲苯+二甲苯≤10g/kg；总挥发性有机物≤110g/L。
	3238.00 
	3238.00 
	
	

	
	
	大理石台面及部分柜体
	1600*600
	米
	1.6
	1.大理石台面
	420.00 
	672.00 
	
	

	
	
	不锈钢脚线
	1600
	米
	1.6
	1.不锈钢脚线
	70.00 
	112.00 
	
	

	130
	十五楼关节外科换药室
	订制治疗柜
	2570*580*2190
	个
	1
	1.基材：采用优质18mm生态多层板。                                                                                                                                                                          2.优质实18mm生态多层板，材质坚硬、刚性强、不易腐蚀。
3.胶粘剂：采用优质品牌胶粘剂（白乳胶）。水基型聚乙酸乙烯酯胶粘剂的要求。其中游离甲醛≤1.0g/kg；苯≤0.20g/kg；甲苯+二甲苯≤10g/kg；总挥发性有机物≤110g/L。
	5178.00 
	5178.00 
	
	

	
	
	大理石台面及部分柜体
	2570
	米
	2.57
	1.大理石台面
	420.00 
	1079.40 
	
	

	
	
	不锈钢脚线
	2570*330
	米
	2.57
	1.不锈钢脚线
	70.00 
	179.90 
	
	

	
	
	铝塑板
	2570*330
	米
	2.57
	1.铝塑板
	55.00 
	141.35 
	
	

	131
	十五楼关节外科医生办公室
	订制吊柜
	4600*350*1100
	个
	1
	1.基材：采用优质18mm生态多层板。                                                                                                                                                                          2.优质实18mm生态多层板，材质坚硬、刚性强、不易腐蚀。
3.胶粘剂：采用优质品牌胶粘剂（白乳胶）。水基型聚乙酸乙烯酯胶粘剂的要求。其中游离甲醛≤1.0g/kg；苯≤0.20g/kg；甲苯+二甲苯≤10g/kg；总挥发性有机物≤110g/L。
	4048.00 
	4048.00 
	
	

	132
	十五楼关节外科护士更衣室
	订制储物柜
	2340*400*2750
	个
	1
	1.基材：采用优质18mm生态多层板。                                                                                                                                                                          2.优质实18mm生态多层板，材质坚硬、刚性强、不易腐蚀。
3.胶粘剂：采用优质品牌胶粘剂（白乳胶）。水基型聚乙酸乙烯酯胶粘剂的要求。其中游离甲醛≤1.0g/kg；苯≤0.20g/kg；甲苯+二甲苯≤10g/kg；总挥发性有机物≤110g/L。
	5920.00 
	5920.00 
	
	

	133
	十五楼关节外科护士更衣室
	订制鞋柜
	1700*350*1100
	个
	1
	1.基材：采用优质18mm生态多层板。                                                                                                                                                                          2.优质实18mm生态多层板，材质坚硬、刚性强、不易腐蚀。
3.胶粘剂：采用优质品牌胶粘剂（白乳胶）。水基型聚乙酸乙烯酯胶粘剂的要求。其中游离甲醛≤1.0g/kg；苯≤0.20g/kg；甲苯+二甲苯≤10g/kg；总挥发性有机物≤110g/L。
	1630.00 
	1630.00 
	
	

	134
	十五楼关节外科医生值班室
	0.9米双层床
	900*1900
	张
	1
	1.采用橡木实木框架，全实木床板
	1550.00 
	1550.00 
	
	

	135
	十五楼关节外科医生值班室
	床垫
	900*1900
	张
	2
	1.高弹猛钢连锁弹簧 围边立体环绕设计。
2.纯棉针织透气布料，高山棕+涤纶+黄麻
	280.00 
	560.00 
	
	

	136
	十五楼关节外科医生值班室
	订制角柜
	580*400*1200
	个
	1
	1.基材：采用优质18mm生态多层板。                                                                                                                                                                          2.优质实18mm生态多层板，材质坚硬、刚性强、不易腐蚀。
3.胶粘剂：采用优质品牌胶粘剂（白乳胶）。水基型聚乙酸乙烯酯胶粘剂的要求。其中游离甲醛≤1.0g/kg；苯≤0.20g/kg；甲苯+二甲苯≤10g/kg；总挥发性有机物≤110g/L。
	520.00 
	520.00 
	
	

	137
	老总值班室
	1.2米子母床
	1200*1900
	张
	2
	1.采用橡木实木框架，全实木床板
	1730.00 
	3460.00 
	
	

	138
	十五楼关节外科老总值班室
	1.2米床垫 
	1200*1900
	张
	2
	1.高弹猛钢连锁弹簧 围边立体环绕设计。
2.纯棉针织透气布料，高山棕+涤纶+黄麻
	300.00 
	600.00 
	
	

	139
	十五楼关节外科老总值班室
	0.9米床垫
	900*1900（5公分棕垫）
	张
	2
	1.高弹猛钢连锁弹簧 围边立体环绕设计。
2.纯棉针织透气布料，5公分棕垫
	280.00 
	560.00 
	
	

	140
	十五楼关节外科老总值班室
	订制储物柜
	1130*500*2740
	个
	1
	1.基材：采用优质18mm生态多层板。                                                                                                                                                                          2.优质实18mm生态多层板，材质坚硬、刚性强、不易腐蚀。
3.胶粘剂：采用优质品牌胶粘剂（白乳胶）。水基型聚乙酸乙烯酯胶粘剂的要求。其中游离甲醛≤1.0g/kg；苯≤0.20g/kg；甲苯+二甲苯≤10g/kg；总挥发性有机物≤110g/L。
	2820.00 
	2820.00 
	
	

	141
	十六楼胃肠外科大厅
	订制储物柜
	1050*485*755
	个
	1
	1.基材：采用优质18mm生态多层板。                                                                                                                                                                          2.优质实18mm生态多层板，材质坚硬、刚性强、不易腐蚀。
3.胶粘剂：采用优质品牌胶粘剂（白乳胶）。水基型聚乙酸乙烯酯胶粘剂的要求。其中游离甲醛≤1.0g/kg；苯≤0.20g/kg；甲苯+二甲苯≤10g/kg；总挥发性有机物≤110g/L。
	950.00 
	950.00 
	
	

	
	
	订制储物柜
	945*485*755
	个
	1
	
	860.00 
	860.00 
	
	

	142
	十六楼胃肠外科治疗室
	订制转角柜
	4360*350*930
	个
	1
	1.基材：采用优质18mm生态多层板。                                                                                                                                                                          2.优质实18mm生态多层板，材质坚硬、刚性强、不易腐蚀。
3.胶粘剂：采用优质品牌胶粘剂（白乳胶）。水基型聚乙酸乙烯酯胶粘剂的要求。其中游离甲醛≤1.0g/kg；苯≤0.20g/kg；甲苯+二甲苯≤10g/kg；总挥发性有机物≤110g/L。
	3750.00 
	3750.00 
	
	

	
	
	订制转角柜
	4360*600*800
	个
	1
	
	3930.00 
	3930.00 
	
	

	143
	十六楼胃肠外科护士值班室
	订制衣柜
	2625*790*2600
	个
	1
	1.基材：采用优质18mm生态多层板。                                                                                                                                                                          2.优质实18mm生态多层板，材质坚硬、刚性强、不易腐蚀。
3.胶粘剂：采用优质品牌胶粘剂（白乳胶）。水基型聚乙酸乙烯酯胶粘剂的要求。其中游离甲醛≤1.0g/kg；苯≤0.20g/kg；甲苯+二甲苯≤10g/kg；总挥发性有机物≤110g/L。
	6279.00 
	6279.00 
	
	

	144
	十六楼泌尿科治疗室
	治疗柜
	1600*600*2200
	个
	1
	1.基材：采用优质18mm生态多层板。                                                                                                                                                                          2.优质实18mm生态多层板，材质坚硬、刚性强、不易腐蚀。
3.胶粘剂：采用优质品牌胶粘剂（白乳胶）。水基型聚乙酸乙烯酯胶粘剂的要求。其中游离甲醛≤1.0g/kg；苯≤0.20g/kg；甲苯+二甲苯≤10g/kg；总挥发性有机物≤110g/L。
	3238.00 
	3238.00 
	
	

	
	
	大理石台面及部分柜体
	1600*600
	米
	1.6
	1.大理石台面
	420.00 
	672.00 
	
	

	
	
	不锈钢脚线
	1600
	米
	1.6
	1.不锈钢脚线
	70.00 
	112.00 
	
	

	145
	十六楼泌尿科换药室
	吊柜
	2150*300*700
	个
	1
	1.基材：采用优质18mm生态多层板。                                                                                                                                                                          2.优质实18mm生态多层板，材质坚硬、刚性强、不易腐蚀。
3.胶粘剂：采用优质品牌胶粘剂（白乳胶）。水基型聚乙酸乙烯酯胶粘剂的要求。其中游离甲醛≤1.0g/kg；苯≤0.20g/kg；甲苯+二甲苯≤10g/kg；总挥发性有机物≤110g/L。
	1700.00 
	1700.00 
	
	

	146
	十六楼泌尿科液体室
	订制无菌货架
	2000*500*200
	个
	1
	1、采用优质304不锈钢焊接而成
2、使用标1.2mm厚板，承重力强不变形
3、隔板加强筋单层搁板可承重50KG 
	3550.00 
	3550.00 
	
	

	147
	十六楼泌尿科液体室
	订制无菌货架
	1200*500*2000
	个
	1
	1、采用优质304不锈钢焊接而成
2、使用标1.2mm厚板，承重力强不变形
3、隔板加强筋单层搁板可承重50KG 
	2550.00 
	2550.00 
	
	

	148
	十六楼泌尿科医生办公室
	订制吊柜
	4700*350*1042
	个
	1
	1.基材：采用优质18mm生态多层板。                                                                                                                                                                          2.优质实18mm生态多层板，材质坚硬、刚性强、不易腐蚀。
3.胶粘剂：采用优质品牌胶粘剂（白乳胶）。水基型聚乙酸乙烯酯胶粘剂的要求。其中游离甲醛≤1.0g/kg；苯≤0.20g/kg；甲苯+二甲苯≤10g/kg；总挥发性有机物≤110g/L。
	3283.00 
	3283.00 
	
	

	149
	十六楼泌尿科医生办公室
	订制吊柜
	1200*350*1042
	个
	1
	1.基材：采用优质18mm生态多层板。                                                                                                                                                                          2.优质实18mm生态多层板，材质坚硬、刚性强、不易腐蚀。
3.胶粘剂：采用优质品牌胶粘剂（白乳胶）。水基型聚乙酸乙烯酯胶粘剂的要求。其中游离甲醛≤1.0g/kg；苯≤0.20g/kg；甲苯+二甲苯≤10g/kg；总挥发性有机物≤110g/L。
	850.00 
	850.00 
	
	

	150
	十六楼泌尿科会议室
	订制沙发床
	790*790*960
	张
	3
	1.实木加五金框架加高密度海绵，加优质猫抓皮
	1820.00 
	5460.00 
	
	

	151
	十六楼泌尿科大厅护士站
	订制吊柜
	1200*350*1042
	个
	4
	1.基材：采用优质18mm生态多层板。                                                                                                                                                                          2.优质实18mm生态多层板，材质坚硬、刚性强、不易腐蚀。
3.胶粘剂：采用优质品牌胶粘剂（白乳胶）。水基型聚乙酸乙烯酯胶粘剂的要求。其中游离甲醛≤1.0g/kg；苯≤0.20g/kg；甲苯+二甲苯≤10g/kg；总挥发性有机物≤110g/L。
	300.00 
	1200.00 
	
	

	合计： 
	565644.55
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公司名称：（盖章）
                                联系人：
联系电话：
日    期：    年  月  日
二、投标方提供相关资质证明（可扫描，盖章）。
供应商需提供营业执照，需满足以下平台注册要求：在广东政府采购智慧云平台电子卖场“定点集市”的办公家具（定制化服务）专区完成入驻注册，且须附上含有供应商名称及注册状态的有效截图。具体截图样式请参照下图：
[image: ccdb53159cdabdc6849e2d739b849b9d]




三、授权委托证明书（如联系人为法人代表，可不提供此项）
廉江市人民医院：
（投标方全称）法定代表人（姓名）兹授权（授权代表姓名）为授权代表，参加贵方采购项目。
（授权代表姓名）以我单位的名义并代表我单位全权处理贵院采购活动中的一切事宜，其在本项目采购活动中的一切行为对我单位具有法律约束力。
有效期限：年月日至年月日

单位名称（公章）：
法定代表人（签字或签章）：                  
日期：年月日
授权代表（签字或签章）：                    
日期：年月日
提示：请将授权代表身份证复印件（正反面）粘贴在此处，并加盖公章。






四、承诺函
致：廉江市人民医院
对于本项目，我方郑重承诺满足以下要求：    
	标的提供的时间
	合同生效之日起45天内

	标的提供的地点
	廉江市人民医院

	付款方式
	验收合格且供应商开具正式发票后，采购方在60个⼯作⽇内向供应商⽀付全部货款。

	验收要求
	1.所有货物⽣产前及⽣产期间，采购方有权就供应商⽤于⽣产采购方所购产品的备料单进⾏抽检，对进货材料（含板材、五⾦配件等）随机抽样送产品质量检验所检验，取得相应的检验报告。如检验结果与供应商提供的检测报告不符，检验费由供应商⽀付，反之则由采购方⽀付。
2.采购方有权拒绝供应商使⽤检验不合格的材料投⼊⽣产，有权拒绝对不合格产品进⾏验收。
3.在产品⽣产过程中和安装完成后，供应商应主动配合采购方的验收⼩组进⾏验收，如检测达不到国家规定的质量和环保要求，采购方有权退货，供应商须承担采购方因此⽽造成的相关损失。

	售后要求
	供应商须提供1年免费质保期（质保期的计算⾃所有家具设备安装调试到位并通过检测验收合格后开始。免费质保期内实⾏“三包”，时间⾃最终验收合格并交付使⽤之⽇起计算）。







	           







公司名称：（盖章）
日    期：    年月  日















	五、详细评审
	评审因素
	评审标准

	分值构成
	技术部分61分

	
	商务部分9分

	
	报价得分30分

	技术部分
（61分）
	每满足一条技术参数得0.25分
（37.75分）
	货物名称及特征详见附表（共151项）

	
	售后服务方案
(9.25分)

	根据投标人提供的售后服务方案进行综合评分。
1、有服务方案，优于满足项目需求，得9.25分；
2、有服务方案，完全满足项目需求，得6.25分；
3、有服务方案，基本满足项目需求，得3.25分；
4、有服务方案，不能完全满足项目需求，得0.25分；
5、未提供不得分。
	资料附后

	
	本院历史履约评价（4分）
	根据投标人提供的资料（需评价单位部门盖章），每提供一份较满意或以上评价的得2分，最高得分4分。
	资料附后

	
	非本院历史履约评价（3分）
	根据投标人提供的资料（需评价单位部门盖章），每提供一份较满意或以上评价的得1分，最高得分3分。
	资料附后

	
	智慧云平台成交量（7分）
	根据投标人提供的成交量进行评分。
1、 成交量最高商家，得7分；
2、 成交量第二商家，得5分；
3、 成交量第三商家，得3分；
4、余下成交量商家，得1分。
	资料附后

	商务部分(9分)
	同类项目业绩及履约评价 
	2023年1月1日（以合同签订时间为准）至今，供应商承接同类项目业绩，每提供一项同类项目业绩得3分，最高9分。注：需提供同类项目业绩合同复印件加盖公章，不提供不得分。
	资料附后

	投标报价(30分)
	投标报价得分 
	投标价格最低的有效投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算（保留二位小数）：投标报价得分=( 评标基准价/投标报价)×价格权值）
	











附表：

	序号
	申购科室
	采购内容
	尺寸
（长深高）
	单位
	数量
	材质说明
	响应情况
（填写满足或不满足）

	1
	一楼住院收费处
	储物柜
	1600*380*2000
	个
	1
	1.基材：采用优质18mm生态多层板。                                                                                                                                                                          2.优质实18mm生态多层板，材质坚硬、刚性强、不易腐蚀。
3.胶粘剂：采用优质品牌胶粘剂（白乳胶）。水基型聚乙酸乙烯酯胶粘剂的要求。其中游离甲醛≤1.0g/kg；苯≤0.20g/kg；甲苯+二甲苯≤10g/kg；总挥发性有机物≤110g/L。
	

	2
	一楼住院收费处
	1.5*1.9米床
	1500*1900
	张 
	1
	1.床头床尾橡胶木全实木，床板安木心实木，床子床板杉木
	

	3
	一楼住院收费处
	1.5*1.9米床垫
	1500*1900
	张
	1
	1.高弹猛钢连锁弹簧 围边立体环绕设计。
2.3mm高强碳素钢丝。
	

	4
	一楼西药房
	订制药架
	1100*250*610
	个
	3
	1.采用优质304不锈钢焊接而成。
2.使用标1.0mm厚板，承重力强不变形
	

	5
	三楼超声科
	资料柜
	1450*400*2790
	个
	1
	1.基材：采用优质18mm生态多层板。                                                                                                                                                                          2.优质实18mm生态多层板，材质坚硬、刚性强、不易腐蚀。
3.胶粘剂：采用优质品牌胶粘剂（白乳胶）。水基型聚乙酸乙烯酯胶粘剂的要求。其中游离甲醛≤1.0g/kg；苯≤0.20g/kg；甲苯+二甲苯≤10g/kg；总挥发性有机物≤110g/L。
	

	6
	三楼超声科
	资料柜
	1340*400*1800
	个
	1
	1.基材：采用优质18mm生态多层板。                                                                                                                                                                          2.优质实18mm生态多层板，材质坚硬、刚性强、不易腐蚀。
3.胶粘剂：采用优质品牌胶粘剂（白乳胶）。水基型聚乙酸乙烯酯胶粘剂的要求。其中游离甲醛≤1.0g/kg；苯≤0.20g/kg；甲苯+二甲苯≤10g/kg；总挥发性有机物≤110g/L。
	

	7
	三楼超声科
	1.2米床
	1200*1900
	张
	1
	1.床头床尾橡胶木全实木，床板安木心实木，床子床板杉木
	

	8
	三楼超声科
	床垫
	1200*1900
	张
	1
	1.高弹猛钢连锁弹簧 围边立体环绕设计。
2.纯棉针织透气布料，高山棕+涤纶+黄麻
	

	9
	三楼超声科
	订制储物柜
（20个柜）
	2130*600*2790
	个
	1
	1.基材：采用优质18mm生态多层板。                                                                                                                                                                          2.优质实18mm生态多层板，材质坚硬、刚性强、不易腐蚀。
3.胶粘剂：采用优质品牌胶粘剂（白乳胶）。水基型聚乙酸乙烯酯胶粘剂的要求。其中游离甲醛≤1.0g/kg；苯≤0.20g/kg；甲苯+二甲苯≤10g/kg；总挥发性有机物≤110g/L。
	

	10
	四楼血透室
	订制储物柜
	1600*300*400
	个
	2
	1.基材：采用优质18mm生态多层板。                                                                                                                                                                          2.优质实18mm生态多层板，材质坚硬、刚性强、不易腐蚀。
3.胶粘剂：采用优质品牌胶粘剂（白乳胶）。水基型聚乙酸乙烯酯胶粘剂的要求。其中游离甲醛≤1.0g/kg；苯≤0.20g/kg；甲苯+二甲苯≤10g/kg；总挥发性有机物≤110g/L。
	

	11
	四楼血透室
	订制吊柜
	4800*300*1040
	个
	1
	1.基材：采用优质18mm生态多层板。                                                                                                                                                                          2.优质实18mm生态多层板，材质坚硬、刚性强、不易腐蚀。
3.胶粘剂：采用优质品牌胶粘剂（白乳胶）。水基型聚乙酸乙烯酯胶粘剂的要求。其中游离甲醛≤1.0g/kg；苯≤0.20g/kg；甲苯+二甲苯≤10g/kg；总挥发性有机物≤110g/L。
	

	12
	四楼血透室
	订制储物柜（石面板台面不锈钢脚线）
	2300*550*2790
	个
	1
	1.基材：采用优质18mm生态多层板，甲醛释放量小于5mg/100g。                                                                                                                                                                          2.优质实18mm生态多层板，材质坚硬、刚性强、不易腐蚀、抗弯强度适中、断裂强度适中。木材经高温干燥、除虫、防虫、防腐处理，具有很好的尺寸稳定性,含水率低于14%。
3.胶粘剂：采用优质品牌胶粘剂（白乳胶）。水基型聚乙酸乙烯酯胶粘剂的要求。其中游离甲醛≤1.0g/kg；苯≤0.20g/kg；甲苯+二甲苯≤10g/kg；总挥发性有机物≤110g/L。
4.加不锈钢脚架
	

	13
	四楼血透室
	订制储物柜石面板台面（前面加厚边）
	2.3*0.55
	米
	2.3
	1.大理石台面
	

	14
	四楼检验科
	订制储物柜
	1800*420*2200
	个
	1
	1.基材：采用优质18mm生态多层板。                                                                                                                                                                          2.优质实18mm生态多层板，材质坚硬、刚性强、不易腐蚀。
3.胶粘剂：采用优质品牌胶粘剂（白乳胶）。水基型聚乙酸乙烯酯胶粘剂的要求。其中游离甲醛≤1.0g/kg；苯≤0.20g/kg；甲苯+二甲苯≤10g/kg；总挥发性有机物≤110g/L。
	

	15
	四楼检验科
	订制储物柜
	1600*420*2200
	个
	1
	1.基材：采用优质18mm生态多层板。                                                                                                                                                                          2.优质实18mm生态多层板，材质坚硬、刚性强、不易腐蚀。
3.胶粘剂：采用优质品牌胶粘剂（白乳胶）。水基型聚乙酸乙烯酯胶粘剂的要求。其中游离甲醛≤1.0g/kg；苯≤0.20g/kg；甲苯+二甲苯≤10g/kg；总挥发性有机物≤110g/L。
	

	16
	四楼检验科
	订制储物柜
	850*400*1000
	个
	1
	1、规格：850*400*800（mm）
2、采用优质304不锈钢焊接而成。
3、使用标1.0mm厚板，承重力强不变形。
4、隔板加强筋单层搁板
	

	17
	四楼检验科
	订制储物架
	2200*600*1600
	个
	1
	1、规格：850*400*800（mm）
2、采用优质304不锈钢焊接而成。
3、使用标1.0mm厚板，承重力强不变形。
4、隔板加强筋单层搁板
	

	18
	四楼检验科
	1.2米床
	
	张
	1
	采用橡木实木框架，全实木床板
	

	19
	四楼检验科
	折叠床
	830*1960
	张
	1
	1.优质细麻透气面料
2.高回弹高密度海绵填充
3.加粗稳固钢架结构
	

	20
	四楼检验科
	订制中央操作台
	2200*750*830
	张
	2
	1、整体采用0.8电解板,抽采用优质三节道轨，双层门板配DTC缓冲门铰,一体折弯成S形拉手。台面板采用实验室专用12.7实芯理化板，边缘加厚至25.4。
2.表面采用抑菌环氧树脂静电喷涂，色泽均匀、表面平整无颗粒
	

	21
	四楼检验科
	订制理化板
	2250*750*127
	张
	1
	1.台面板采用实验室专用12.7实芯理化板，边缘加厚至25.4。
	

	22
	五楼消毒供应室（包装区）
	订制鞋柜
	3150*400*2780
	个
	1
	1.基材：采用优质18mm生态多层板。                                                                                                                                                                          2.优质实18mm生态多层板，材质坚硬、刚性强、不易腐蚀。
3.胶粘剂：采用优质品牌胶粘剂（白乳胶）。水基型聚乙酸乙烯酯胶粘剂的要求。其中游离甲醛≤1.0g/kg；苯≤0.20g/kg；甲苯+二甲苯≤10g/kg；总挥发性有机物≤110g/L。
	

	
	
	脚板
	3200*360*90
1120*300*90
	个
	3
	1.基材：采用优质18mm生态多层板。                                                                                                                                                                          2.优质实18mm生态多层板，材质坚硬、刚性强、不易腐蚀。
3.胶粘剂：采用优质品牌胶粘剂（白乳胶）。水基型聚乙酸乙烯酯胶粘剂的要求。其中游离甲醛≤1.0g/kg；苯≤0.20g/kg；甲苯+二甲苯≤10g/kg；总挥发性有机物≤110g/L。
	

	23
	五楼消毒供应室（清洗区）
	订制鞋柜
	2800*400*2770
	个
	1
	1.基材：采用优质18mm生态多层板。                                                                                                                                                                          2.优质实18mm生态多层板，材质坚硬、刚性强、不易腐蚀。
3.胶粘剂：采用优质品牌胶粘剂（白乳胶）。水基型聚乙酸乙烯酯胶粘剂的要求。其中游离甲醛≤1.0g/kg；苯≤0.20g/kg；甲苯+二甲苯≤10g/kg；总挥发性有机物≤110g/L。
	

	
	
	脚板
	2800*600*90
1375*300*90
	个
	3
	1.基材：采用优质18mm生态多层板。                                                                                                                                                                          2.优质实18mm生态多层板，材质坚硬、刚性强、不易腐蚀。
3.胶粘剂：采用优质品牌胶粘剂（白乳胶）。水基型聚乙酸乙烯酯胶粘剂的要求。其中游离甲醛≤1.0g/kg；苯≤0.20g/kg；甲苯+二甲苯≤10g/kg；总挥发性有机物≤110g/L。
	

	24
	五楼消毒供应室（发物区）
	订制鞋柜
	1200*400*2800
	个
	1
	1.基材：采用优质18mm生态多层板。                                                                                                                                                                          2.优质实18mm生态多层板，材质坚硬、刚性强、不易腐蚀。
3.胶粘剂：采用优质品牌胶粘剂（白乳胶）。水基型聚乙酸乙烯酯胶粘剂的要求。其中游离甲醛≤1.0g/kg；苯≤0.20g/kg；甲苯+二甲苯≤10g/kg；总挥发性有机物≤110g/L。
	

	
	
	脚板
	1570*200*90
	个
	1
	1.基材：采用优质18mm生态多层板。                                                                                                                                                                          2.优质实18mm生态多层板，材质坚硬、刚性强、不易腐蚀。
3.胶粘剂：采用优质品牌胶粘剂（白乳胶）。水基型聚乙酸乙烯酯胶粘剂的要求。其中游离甲醛≤1.0g/kg；苯≤0.20g/kg；甲苯+二甲苯≤10g/kg；总挥发性有机物≤110g/L。
	

	25
	五楼消毒供应室（物质室+被服室）
	订制304不锈钢架
	1500*500*2000
	个
	5
	1、规格：1500*500*2000 （mm）
2、采用优质304不锈钢焊接而成
3、使用标1.0mm厚板，承重力强不变形
4、隔板加强筋单层搁板可承重50KG                                      
	

	26
	五楼消毒供应室（物质室+被服室）
	订制304不锈钢架
	1500*500*1750(含轮)
	个
	10
	1、规格：1500*500*1750（mm）
2、采用优质304不锈钢焊接而成
3、使用标1.0mm厚板，承重力强不变形
4、隔板加强筋单层搁板可承重50KG                                      
	

	27
	五楼消毒供应室（物质室+被服室）
	订制304不锈钢架
	1350*500*1350(含轮)
	个
	6
	1、规格：900*600*2100 （mm）
2、采用优质304不锈钢焊接而成
3、使用标1.0mm厚板，承重力强不变形
4、隔板加强筋单层搁板可承重50KG                                      
	

	28
	五楼消毒供应室
	0.9米双层床
	900*1900
	张
	1
	1.采用橡木实木框架，全实木床板
	

	29
	五楼消毒供应室
	床垫
	900*1900
	张
	2
	1.高弹猛钢连锁弹簧 围边立体环绕设计。
2.纯棉针织透气布料，高山棕+涤纶+黄麻
	

	30
	五楼消毒供应室
	1.2米双层床
	1200*1900
	张
	1
	1.采用橡木实木框架，全实木床板
	

	31
	五楼消毒供应室
	床垫
	1200*1900
	张
	2
	1.高弹猛钢连锁弹簧 围边立体环绕设计。
2.纯棉针织透气布料，高山棕+涤纶+黄麻
	

	32
	六楼手术室（护士站）
	订制衣柜
	1400*550*2790
	个
	1
	1.基材：采用优质18mm生态多层板。                                                                                                                                                                          2.优质实18mm生态多层板，材质坚硬、刚性强、不易腐蚀。
3.胶粘剂：采用优质品牌胶粘剂（白乳胶）。水基型聚乙酸乙烯酯胶粘剂的要求。其中游离甲醛≤1.0g/kg；苯≤0.20g/kg；甲苯+二甲苯≤10g/kg；总挥发性有机物≤110g/L。
	

	33
	六楼手术室（护士站）
	订制鞋柜
	1300*350*450
	个
	1
	1.基材：采用优质18mm生态多层板。                                                                                                                                                                          2.优质实18mm生态多层板，材质坚硬、刚性强、不易腐蚀。
3.胶粘剂：采用优质品牌胶粘剂（白乳胶）。水基型聚乙酸乙烯酯胶粘剂的要求。其中游离甲醛≤1.0g/kg；苯≤0.20g/kg；甲苯+二甲苯≤10g/kg；总挥发性有机物≤110g/L。
4.二层，不做小格
	

	34
	六楼手术室（休息室）
	定制储物柜
	3720*500*2768
	个
	1
	1.基材：采用优质18mm生态多层板。                                                                                                                                                                          2.优质实18mm生态多层板，材质坚硬、刚性强、不易腐蚀。
3.胶粘剂：采用优质品牌胶粘剂（白乳胶）。水基型聚乙酸乙烯酯胶粘剂的要求。其中游离甲醛≤1.0g/kg；苯≤0.20g/kg；甲苯+二甲苯≤10g/kg；总挥发性有机物≤110g/L。
	

	
	
	石面台面
（石面板地柜包洗手盆洗手盆高800）
	3720*500
	米
	2.3
	1.石面台面
	

	35
	六楼手术室（物资室）
	订制304不锈钢柜（加不锈钢背板）
	1500*500*2000
	个
	3
	1、规格：1500*500*2000 （mm）
2、采用优质304不锈钢焊接而成
3、使用标1.0mm厚板，承重力强不变形
4、隔板加强筋单层搁板可承重50KG 
	

	36
	八楼手术室（更衣室）
	订制条凳（包黑色西皮，2公分海棉，枫木色)
	2420*300*250
	张
	2
	1.基材：采用优质18mm生态多层板。                                                                                                                                                                          2.优质实18mm生态多层板，材质坚硬、刚性强、不易腐蚀。
3.胶粘剂：采用优质品牌胶粘剂（白乳胶）。水基型聚乙酸乙烯酯胶粘剂的要求。其中游离甲醛≤1.0g/kg；苯≤0.20g/kg；甲苯+二甲苯≤10g/kg；总挥发性有机物≤110g/L。
	

	37
	八楼手术室(前台)
	订制服务台
	1200*600*1070
	个
	1
	1.基材：采用优质18mm生态多层板。                                                                                                                                                                          2.优质实18mm生态多层板，材质坚硬、刚性强、不易腐蚀。
3.胶粘剂：采用优质品牌胶粘剂（白乳胶）。水基型聚乙酸乙烯酯胶粘剂的要求。其中游离甲醛≤1.0g/kg；苯≤0.20g/kg；甲苯+二甲苯≤10g/kg；总挥发性有机物≤110g/L。
	

	38
	八楼手术室(餐区)
	餐厅台
	
	套
	8
	餐桌：
1.桌面采用E1级环保多层板厚18mm，油漆封边，单面贴耐火板
2.竖管采用50*50*1.2方管倒锥形，
餐椅：
1.餐椅面精选优质环保实木多层板贴防火板饰面，热压成型，椅面厚度11-12MM，椅子表面光滑细腻，污渍需轻松抹除，倾斜舒适靠背，按人体工程学的弧度设计，依靠更舒适，镂空凹型拉手，
2.椅脚架：采用50*50*1.2的优质方管焊接而成；材料表层需经过打磨，除锈，磷化，高温黑色喷涂等多项严格工序焊接而成，不易变形，耐腐蚀性耐磨性强
	

	39
	八楼手术室(餐区)
	备餐柜
	1500*600*800
	个
	2
	1.采用优质201不锈钢焊接而成，使其外观更加美观
	

	40
	八楼手术室（医护值班室）
	1.2米双层床
	1200*1900
	张
	3
	1.采用橡木实木框架，全实木床板
	

	41
	八楼手术室（医护值班室）
	床垫
	1200*1900
	张
	6
	1.高弹猛钢连锁弹簧 围边立体环绕设计。
2.纯棉针织透气布料，高山棕+涤纶+黄麻
	

	42
	八楼病理科（诊断室）
	订制储物柜
	1370*400*2000
	个
	1
	1.基材：采用优质18mm生态多层板。                                                                                                                                                                          2.优质实18mm生态多层板，材质坚硬、刚性强、不易腐蚀。
3.胶粘剂：采用优质品牌胶粘剂（白乳胶）。水基型聚乙酸乙烯酯胶粘剂的要求。其中游离甲醛≤1.0g/kg；苯≤0.20g/kg；甲苯+二甲苯≤10g/kg；总挥发性有机物≤110g/L。
	

	43
	八楼病理科（冷库）
	订制304不锈钢柜（每个分5层）
	950*500*1900
	个
	5
	1、规格： 950*500*1900（mm）
2、采用优质304不锈钢焊接而成。
3、使用标1.0mm厚板，承重力强不变形
4、隔板加强筋单层搁板可承重50KG 。
	

	44
	八楼病理科（医务值班室）
	1米床
	1000*1900
	张
	3
	1.采用全实木框架，全实木床板
	

	45
	八楼病理科（医务值班室）
	床垫
	1000*1900
	张
	3
	1.高弹猛钢连锁弹簧 围边立体环绕设计。
2.纯棉针织透气布料，高山棕+涤纶+黄麻
	

	46
	八楼病理科（医务值班室）
	床头柜
	450*400*500
	个
	2
	1.基材：采用优质18mm生态多层板。                                                                                                                                                                          2.优质实18mm生态多层板，材质坚硬、刚性强、不易腐蚀。
3.胶粘剂：采用优质品牌胶粘剂（白乳胶）。水基型聚乙酸乙烯酯胶粘剂的要求。其中游离甲醛≤1.0g/kg；苯≤0.20g/kg；甲苯+二甲苯≤10g/kg；总挥发性有机物≤110g/L。
	

	47
	八楼病理科（值班室）
	折叠床
	800*1960
	张
	1
	1.优质细麻透气面料
2.高回弹高密度海绵填充
3.加粗稳固钢架结构
	

	48
	九楼ICU谈话室
	层板架
	1950*400*800
	张
	2
	1.基材：采用优质18mm生态多层板。                                                                                                                                                                          2.优质实18mm生态多层板，材质坚硬、刚性强、不易腐蚀。
3.胶粘剂：采用优质品牌胶粘剂（白乳胶）。水基型聚乙酸乙烯酯胶粘剂的要求。其中游离甲醛≤1.0g/kg；苯≤0.20g/kg；甲苯+二甲苯≤10g/kg；总挥发性有机物≤110g/L。
	

	49
	九楼ICU负压病房治疗室
	订制治疗柜
	2380*600*2580
吊柜深350
	个
	1
	1.基材：采用优质18mm生态多层板，甲醛释放量小于5mg/100g。                                                                                                                                                                          2.优质实18mm生态多层板，材质坚硬、刚性强、不易腐蚀、抗弯强度适中、断裂强度适中。木材经高温干燥、除虫、防虫、防腐处理，具有很好的尺寸稳定性,含水率低于14%。
3.胶粘剂：采用优质品牌胶粘剂（白乳胶）。水基型聚乙酸乙烯酯胶粘剂的要求。其中游离甲醛≤1.0g/kg；苯≤0.20g/kg；甲苯+二甲苯≤10g/kg；总挥发性有机物≤110g/L。
4.不锈钢脚线
	

	
	
	石面板
	2380*600
	米
	2.38
	1.石面面板
	

	50
	18张床病房治疗室
	订制治疗柜
	4200*600*2510
吊柜深350
	个
	1
	1.基材：采用优质18mm生态多层板，甲醛释放量小于5mg/100g。                                                                                                                                                                          2.优质实18mm生态多层板，材质坚硬、刚性强、不易腐蚀、抗弯强度适中、断裂强度适中。木材经高温干燥、除虫、防虫、防腐处理，具有很好的尺寸稳定性,含水率低于14%。
3.胶粘剂：采用优质品牌胶粘剂（白乳胶）。水基型聚乙酸乙烯酯胶粘剂的要求。其中游离甲醛≤1.0g/kg；苯≤0.20g/kg；甲苯+二甲苯≤10g/kg；总挥发性有机物≤110g/L。
	

	
	
	地柜
	3190*600*800
	个
	1
	1.基材：采用优质18mm生态多层板，甲醛释放量小于5mg/100g。                                                                                                                                                                          2.优质实18mm生态多层板，材质坚硬、刚性强、不易腐蚀、抗弯强度适中、断裂强度适中。木材经高温干燥、除虫、防虫、防腐处理，具有很好的尺寸稳定性,含水率低于14%。
3.胶粘剂：采用优质品牌胶粘剂（白乳胶）。水基型聚乙酸乙烯酯胶粘剂的要求。其中游离甲醛≤1.0g/kg；苯≤0.20g/kg；甲苯+二甲苯≤10g/kg；总挥发性有机物≤110g/L。
4.不锈钢脚线
	

	
	
	石面板
	4200*600
3190*600
	米
	7.3
	1.台面大理石
	

	51
	九楼ICU18张床病房治疗室
	订制储物柜（20个格）
	4100*420*1600
	个
	1
	1.基材：采用优质18mm生态多层板。                                                                                                                                                                          2.优质实18mm生态多层板，材质坚硬、刚性强、不易腐蚀。
3.胶粘剂：采用优质品牌胶粘剂（白乳胶）。水基型聚乙酸乙烯酯胶粘剂的要求。其中游离甲醛≤1.0g/kg；苯≤0.20g/kg；甲苯+二甲苯≤10g/kg；总挥发性有机物≤110g/L。
	

	52
	九楼ICU13张床病房治疗室
	订制治疗柜
	2800*600*800
	个
	1
	1.基材：采用优质18mm生态多层板。                                                                                                                                                                          2.优质实18mm生态多层板，材质坚硬、刚性强、不易腐蚀。
3.胶粘剂：采用优质品牌胶粘剂（白乳胶）。水基型聚乙酸乙烯酯胶粘剂的要求。其中游离甲醛≤1.0g/kg；苯≤0.20g/kg；甲苯+二甲苯≤10g/kg；总挥发性有机物≤110g/L。
	

	
	
	石面板
	2800*600
	米
	2.8
	1.台面大理石
	

	53
	九楼ICU13张床病房治疗室
	订制治疗柜
	3000*600*2200
上柜高350
	个
	1
	1.基材：采用优质18mm生态多层板。                                                                                                                                                                          2.优质实18mm生态多层板，材质坚硬、刚性强、不易腐蚀。
3.胶粘剂：采用优质品牌胶粘剂（白乳胶）。水基型聚乙酸乙烯酯胶粘剂的要求。其中游离甲醛≤1.0g/kg；苯≤0.20g/kg；甲苯+二甲苯≤10g/kg；总挥发性有机物≤110g/L。
	

	
	
	石面板
	3000*600
	米
	3
	1.台面大理石
	

	54
	九楼ICU餐区
	餐台椅（一桌四椅）
	1400*700*760
	套
	5
	1.桌面：优质岩板                               
2.面架：采用优质冷轧钢管25*50*1.5方管制作
3.脚架：优质冷轧钢所制，直径45.厚度1.5mm的圆柱体
4.脚垫：可调节式脚塞，全新尼龙制作，75mm高度
	

	55
	二楼妇科门诊
	订制吊柜
	500*550*1300
	个
	7
	1.基材：采用优质18mm生态多层板。                                                                                                                                                                          2.优质实18mm生态多层板，材质坚硬、刚性强、不易腐蚀。
3.胶粘剂：采用优质品牌胶粘剂（白乳胶）。水基型聚乙酸乙烯酯胶粘剂的要求。其中游离甲醛≤1.0g/kg；苯≤0.20g/kg；甲苯+二甲苯≤10g/kg；总挥发性有机物≤110g/L。
4.加不锈钢脚架
	

	56
	二楼妇科阴道镜室
	订制检查台
	1300*500*2200
	个
	1
	1.基材：采用优质18mm生态多层板。                                                                                                                                                                          2.优质实18mm生态多层板，材质坚硬、刚性强、不易腐蚀。
3.胶粘剂：采用优质品牌胶粘剂（白乳胶）。水基型聚乙酸乙烯酯胶粘剂的要求。其中游离甲醛≤1.0g/kg；苯≤0.20g/kg；甲苯+二甲苯≤10g/kg；总挥发性有机物≤110g/L。
	

	57
	二楼妇科医护值班室
	0.9米双层床
	900*1900
	张
	1
	1.采用橡木实木框架，全实木床板
	

	58
	二楼妇科医护值班室
	床垫
	900*1900（10公分棕垫）
	张
	2
	1.高弹猛钢连锁弹簧 围边立体环绕设计。
2.纯棉针织透气布料，高山棕+涤纶+黄麻
	

	59
	十楼妇科妇检室
	订制储物柜
	1200*400*1800
	个
	1
	1.基材：采用优质18mm生态多层板。                                                                                                                                                                          2.优质实18mm生态多层板，材质坚硬、刚性强、不易腐蚀。
3.胶粘剂：采用优质品牌胶粘剂（白乳胶）。水基型聚乙酸乙烯酯胶粘剂的要求。其中游离甲醛≤1.0g/kg；苯≤0.20g/kg；甲苯+二甲苯≤10g/kg；总挥发性有机物≤110g/L。
4.加不锈钢脚架
	

	60
	十楼妇科医生办公室
	订制资料柜
	5770*400*2780
	个
	1
	1.基材：采用优质18mm生态多层板。                                                                                                                                                                          2.优质实18mm生态多层板，材质坚硬、刚性强、不易腐蚀。
3.胶粘剂：采用优质品牌胶粘剂（白乳胶）。水基型聚乙酸乙烯酯胶粘剂的要求。其中游离甲醛≤1.0g/kg；苯≤0.20g/kg；甲苯+二甲苯≤10g/kg；总挥发性有机物≤110g/L。
	

	61
	十楼妇科医护值班室
	0.9米双层床
	900*1900
	张
	1
	1.采用橡木实木框架，全实木床板
	

	62
	十楼妇科医护值班室
	床垫
	900*1900
	张
	2
	1.高弹猛钢连锁弹簧 围边立体环绕设计。
2.纯棉针织透气布料，高山棕+涤纶+黄麻
	

	63
	十楼妇科医护值班室
	订制1米床
	1000*1900
	张
	2
	1.基材：采用优质18mm生态多层板。                                                                                                                                                                          2.优质实18mm生态多层板，材质坚硬、刚性强、不易腐蚀。
3.胶粘剂：采用优质品牌胶粘剂（白乳胶）。水基型聚乙酸乙烯酯胶粘剂的要求。其中游离甲醛≤1.0g/kg；苯≤0.20g/kg；甲苯+二甲苯≤10g/kg；总挥发性有机物≤110g/L。
	

	64
	十楼妇科医护值班室
	床垫
	1000*1900（10公分棕垫）
	张
	2
	1.高弹猛钢连锁弹簧 围边立体环绕设计。
2.纯棉针织透气布料，高山棕+涤纶+黄麻
	

	65
	十楼妇科物资室+被服室
	不锈钢货架
	1500*500*2000
	个
	6
	1、规格： 1500*500*2000（mm）
2、采用优质304不锈钢焊接而成。
3、使用标1.0mm厚板，承重力强不变形。背板为多层实木板，
	

	66
	十楼妇科护士站
	订制活动柜
	450*400*600
	个
	4
	1.基材：采用优质18mm生态多层板。                                                                                                                                                                          2.优质实18mm生态多层板，材质坚硬、刚性强、不易腐蚀。
3.胶粘剂：采用优质品牌胶粘剂（白乳胶）。水基型聚乙酸乙烯酯胶粘剂的要求。其中游离甲醛≤1.0g/kg；苯≤0.20g/kg；甲苯+二甲苯≤10g/kg；总挥发性有机物≤110g/L。
	

	67
	十楼妇科仪器房
	不锈钢储物架（三层）
	2000*400*2000
	个
	4
	1、规格：2000*400*2000 （mm）
2、采用优质304不锈钢焊接而成。
3、使用标1.0mm厚板，承重力强不变形
4、隔板加强筋单层搁板可承重50KG 。
	

	68
	十一楼产科医生办公室
	订制吊柜
	3600*700*400
	个
	1
	1.基材：采用优质18mm生态多层板。                                                                                                                                                                          2.优质实18mm生态多层板，材质坚硬、刚性强、不易腐蚀。
3.胶粘剂：采用优质品牌胶粘剂（白乳胶）。水基型聚乙酸乙烯酯胶粘剂的要求。其中游离甲醛≤1.0g/kg；苯≤0.20g/kg；甲苯+二甲苯≤10g/kg；总挥发性有机物≤110g/L。
	

	69
	十一楼产科医生值班室
	0.9米双层床
	900*1900
	张
	4
	1.采用橡木实木框架，全实木床板
	

	70
	十一楼产科医生值班室
	床垫
	900*1900
	张
	8
	1.高弹猛钢连锁弹簧 围边立体环绕设计。
2.纯棉针织透气布料，高山棕+涤纶+黄麻
	

	71
	十一楼产科抢救室
	订制无菌货架
	1200*500*2000
	个
	1
	1、规格：900*600*2100 （mm）
2、采用优质304不锈钢焊接而成。
3、使用标1.2mm厚板，承重力强不变形
4、隔板加强筋单层搁板可承重50KG 。
	

	72
	十一楼产科抢救室
	订制无菌货架
	1500*500*2000
	个
	1
	1、规格：900*600*2100 （mm）
2、采用优质304不锈钢焊接而成。
3、使用标1.2mm厚板，承重力强不变形
4、隔板加强筋单层搁板可承重50KG 。
	

	73
	十一楼产科产房通道
	订制鞋柜
	1000*360*1000
	个
	1
	1.基材：采用优质18mm生态多层板。                                                                                                                                                                          2.优质实18mm生态多层板，材质坚硬、刚性强、不易腐蚀。
3.胶粘剂：采用优质品牌胶粘剂（白乳胶）。水基型聚乙酸乙烯酯胶粘剂的要求。其中游离甲醛≤1.0g/kg；苯≤0.20g/kg；甲苯+二甲苯≤10g/kg；总挥发性有机物≤110g/L。
	

	74
	十一楼产科更衣室
	订制鞋柜
	2540*1100*360
	个
	1
	1.基材：采用优质18mm生态多层板。                                                                                                                                                                          2.优质实18mm生态多层板，材质坚硬、刚性强、不易腐蚀。
3.胶粘剂：采用优质品牌胶粘剂（白乳胶）。水基型聚乙酸乙烯酯胶粘剂的要求。其中游离甲醛≤1.0g/kg；苯≤0.20g/kg；甲苯+二甲苯≤10g/kg；总挥发性有机物≤110g/L。
	

	75
	十一楼产科接种室
	接种台
	1600*600*780
	张
	2
	1.基材：采用优质18mm生态多层板。                                                                                                                                                                          2.优质实18mm生态多层板，材质坚硬、刚性强、不易腐蚀。
3.胶粘剂：采用优质品牌胶粘剂（白乳胶）。水基型聚乙酸乙烯酯胶粘剂的要求。其中游离甲醛≤1.0g/kg；苯≤0.20g/kg；甲苯+二甲苯≤10g/kg；总挥发性有机物≤110g/L。
	

	76
	十一楼产科接种室
	操作台
	1200*600*780
	张
	2
	1.基材：采用优质18mm生态多层板。                                                                                                                                                                          2.优质实18mm生态多层板，材质坚硬、刚性强、不易腐蚀。
3.胶粘剂：采用优质品牌胶粘剂（白乳胶）。水基型聚乙酸乙烯酯胶粘剂的要求。其中游离甲醛≤1.0g/kg；苯≤0.20g/kg；甲苯+二甲苯≤10g/kg；总挥发性有机物≤110g/L。
	

	77
	十一楼产科接种室
	屏风
	1800*1200+400*1200
	块
	2
	1.基材：采用优质18mm生态多层板。                                                                                                                                                                          2.优质实18mm生态多层板，材质坚硬、刚性强、不易腐蚀。
3.胶粘剂：采用优质品牌胶粘剂（白乳胶）。水基型聚乙酸乙烯酯胶粘剂的要求。其中游离甲醛≤1.0g/kg；苯≤0.20g/kg；甲苯+二甲苯≤10g/kg；总挥发性有机物≤110g/L。
	

	78
	十一楼产科接种室
	接种台
	1200*600*780
	个
	1
	1.基材：采用优质18mm生态多层板。                                                                                                                                                                          2.优质实18mm生态多层板，材质坚硬、刚性强、不易腐蚀。
3.胶粘剂：采用优质品牌胶粘剂（白乳胶）。水基型聚乙酸乙烯酯胶粘剂的要求。其中游离甲醛≤1.0g/kg；苯≤0.20g/kg；甲苯+二甲苯≤10g/kg；总挥发性有机物≤110g/L。
	

	79
	十二楼产科办公室
	订制吊柜
	4700*350*1042
	个
	1
	1.基材：采用优质18mm生态多层板。                                                                                                                                                                          2.优质实18mm生态多层板，材质坚硬、刚性强、不易腐蚀。
3.胶粘剂：采用优质品牌胶粘剂（白乳胶）。水基型聚乙酸乙烯酯胶粘剂的要求。其中游离甲醛≤1.0g/kg；苯≤0.20g/kg；甲苯+二甲苯≤10g/kg；总挥发性有机物≤110g/L。
	

	80
	十二楼产科护士站
	订制健盘托
	720*365*55
	个
	3
	1.基材：采用优质18mm生态多层板。                                                                                                                                                                          2.优质实18mm生态多层板，材质坚硬、刚性强、不易腐蚀。
3.胶粘剂：采用优质品牌胶粘剂（白乳胶）。水基型聚乙酸乙烯酯胶粘剂的要求。其中游离甲醛≤1.0g/kg；苯≤0.20g/kg；甲苯+二甲苯≤10g/kg；总挥发性有机物≤110g/L。
	

	81
	十二楼产科护士站
	订制活动柜
	450*400*600
	个
	2
	1.基材：采用优质18mm生态多层板。                                                                                                                                                                          2.优质实18mm生态多层板，材质坚硬、刚性强、不易腐蚀。
3.胶粘剂：采用优质品牌胶粘剂（白乳胶）。水基型聚乙酸乙烯酯胶粘剂的要求。其中游离甲醛≤1.0g/kg；苯≤0.20g/kg；甲苯+二甲苯≤10g/kg；总挥发性有机物≤110g/L。
	

	82
	十二楼产科护士站
	订制储物柜
	1100*485*760
	个
	1
	1.基材：采用优质18mm生态多层板。                                                                                                                                                                          2.优质实18mm生态多层板，材质坚硬、刚性强、不易腐蚀。
3.胶粘剂：采用优质品牌胶粘剂（白乳胶）。水基型聚乙酸乙烯酯胶粘剂的要求。其中游离甲醛≤1.0g/kg；苯≤0.20g/kg；甲苯+二甲苯≤10g/kg；总挥发性有机物≤110g/L。
	

	83
	十二楼产科护长值班室
	0.9米双层床
	900*1900
	张
	4
	1.采用橡木实木框架，全实木床板
	

	84
	十二楼产科护长值班室/护士值班室/二线值班室/
	床垫
	900*1900
	张
	8
	1.高弹猛钢连锁弹簧 围边立体环绕设计。
2.纯棉针织透气布料，高山棕+涤纶+黄麻
	

	85
	十二楼产科妇检室
	储物柜
	950*2200*600
	个
	1
	1.基材：采用优质18mm生态多层板。                                                                                                                                                                          2.优质实18mm生态多层板，材质坚硬、刚性强、不易腐蚀。
3.胶粘剂：采用优质品牌胶粘剂（白乳胶）。水基型聚乙酸乙烯酯胶粘剂的要求。其中游离甲醛≤1.0g/kg；苯≤0.20g/kg；甲苯+二甲苯≤10g/kg；总挥发性有机物≤110g/L。
	

	86
	十二楼产科接种室
	接种台
	1600*600*780
	张
	2
	1.基材：采用优质18mm生态多层板。                                                                                                                                                                          2.优质实18mm生态多层板，材质坚硬、刚性强、不易腐蚀。
3.胶粘剂：采用优质品牌胶粘剂（白乳胶）。水基型聚乙酸乙烯酯胶粘剂的要求。其中游离甲醛≤1.0g/kg；苯≤0.20g/kg；甲苯+二甲苯≤10g/kg；总挥发性有机物≤110g/L。
	

	87
	十二楼产科接种室
	操作台
	1200*600*780
	张
	2
	1.基材：采用优质18mm生态多层板。                                                                                                                                                                          2.优质实18mm生态多层板，材质坚硬、刚性强、不易腐蚀。
3.胶粘剂：采用优质品牌胶粘剂（白乳胶）。水基型聚乙酸乙烯酯胶粘剂的要求。其中游离甲醛≤1.0g/kg；苯≤0.20g/kg；甲苯+二甲苯≤10g/kg；总挥发性有机物≤110g/L。
	

	88
	十二楼产科接种室
	屏风
	1800*1200+400*1200
	块
	2
	1.基材：采用优质18mm生态多层板。                                                                                                                                                                          2.优质实18mm生态多层板，材质坚硬、刚性强、不易腐蚀。
3.胶粘剂：采用优质品牌胶粘剂（白乳胶）。水基型聚乙酸乙烯酯胶粘剂的要求。其中游离甲醛≤1.0g/kg；苯≤0.20g/kg；甲苯+二甲苯≤10g/kg；总挥发性有机物≤110g/L。
	

	89
	十二楼产科接种室
	接种台
	1200*600*780
	个
	1
	1.基材：采用优质18mm生态多层板。                                                                                                                                                                          2.优质实18mm生态多层板，材质坚硬、刚性强、不易腐蚀。
3.胶粘剂：采用优质品牌胶粘剂（白乳胶）。水基型聚乙酸乙烯酯胶粘剂的要求。其中游离甲醛≤1.0g/kg；苯≤0.20g/kg；甲苯+二甲苯≤10g/kg；总挥发性有机物≤110g/L。
	

	90
	十三楼新生儿科会议室
	订制茶水台(配大理石面）
	1650*590*800
	个
	1
	1.基材：采用优质18mm生态多层板。                                                                                                                                                                          2.优质实18mm生态多层板，材质坚硬、刚性强、不易腐蚀。
3.胶粘剂：采用优质品牌胶粘剂（白乳胶）。水基型聚乙酸乙烯酯胶粘剂的要求。其中游离甲醛≤1.0g/kg；苯≤0.20g/kg；甲苯+二甲苯≤10g/kg；总挥发性有机物≤110g/L。
	

	
	
	大理石台面
	1650*590
	米
	1.65
	1.台面大理石
	

	91
	十三楼新生儿科VIP室
	床
	1200*1900
	张
	4
	1.材质：橡胶木贴白蜡木皮，做白蜡色
	

	92
	十三楼新生儿科VIP室
	床垫
	1200*1900
	张
	4
	1.高弹猛钢连锁弹簧 围边立体环绕设计。
2.3mm高强碳素钢丝。
	

	93
	十三楼新生儿科VIP室
	床头柜
	500*450*500
	个
	4
	1.材质：橡胶木贴白蜡木皮，做白蜡色
	

	94
	十三楼新生儿科VIP室
	订制储物柜
	1000*500*800
	个
	4
	1.基材：采用优质18mm生态多层板。                                                                                                                                                                          2.优质实18mm生态多层板，材质坚硬、刚性强、不易腐蚀。
3.胶粘剂：采用优质品牌胶粘剂（白乳胶）。水基型聚乙酸乙烯酯胶粘剂的要求。其中游离甲醛≤1.0g/kg；苯≤0.20g/kg；甲苯+二甲苯≤10g/kg；总挥发性有机物≤110g/L。
	

	95
	十三楼新生儿科室外男换鞋室
	订制条凳
	1630*270*380
	张
	1
	1.基材：采用优质18mm生态多层板。                                                                                                                                                                          2.优质实18mm生态多层板，材质坚硬、刚性强、不易腐蚀。
3.胶粘剂：采用优质品牌胶粘剂（白乳胶）。水基型聚乙酸乙烯酯胶粘剂的要求。其中游离甲醛≤1.0g/kg；苯≤0.20g/kg；甲苯+二甲苯≤10g/kg；总挥发性有机物≤110g/L。
	

	96
	十三楼新生儿科室内
	订制鞋柜
	1300*400*1400
	个
	1
	1.基材：采用优质18mm生态多层板。                                                                                                                                                                          2.优质实18mm生态多层板，材质坚硬、刚性强、不易腐蚀。
3.胶粘剂：采用优质品牌胶粘剂（白乳胶）。水基型聚乙酸乙烯酯胶粘剂的要求。其中游离甲醛≤1.0g/kg；苯≤0.20g/kg；甲苯+二甲苯≤10g/kg；总挥发性有机物≤110g/L。
	

	97
	十三楼新生儿科室外
	订制鞋柜
	1640*400*1400
	个
	1
	1.基材：采用优质18mm生态多层板。                                                                                                                                                                          2.优质实18mm生态多层板，材质坚硬、刚性强、不易腐蚀。
3.胶粘剂：采用优质品牌胶粘剂（白乳胶）。水基型聚乙酸乙烯酯胶粘剂的要求。其中游离甲醛≤1.0g/kg；苯≤0.20g/kg；甲苯+二甲苯≤10g/kg；总挥发性有机物≤110g/L。
	

	98
	十三楼新生儿科男更衣室
	订制储物柜
	2830*600*2410
左加收口220
	个
	1
	1.基材：采用优质18mm生态多层板。                                                                                                                                                                          2.优质实18mm生态多层板，材质坚硬、刚性强、不易腐蚀。
3.胶粘剂：采用优质品牌胶粘剂（白乳胶）。水基型聚乙酸乙烯酯胶粘剂的要求。其中游离甲醛≤1.0g/kg；苯≤0.20g/kg；甲苯+二甲苯≤10g/kg；总挥发性有机物≤110g/L。
	

	99
	十三楼新生儿科女换鞋室
	订制鞋柜
	3450*350*2810
	个
	1
	1.基材：采用优质18mm生态多层板。                                                                                                                                                                          2.优质实18mm生态多层板，材质坚硬、刚性强、不易腐蚀。
3.胶粘剂：采用优质品牌胶粘剂（白乳胶）。水基型聚乙酸乙烯酯胶粘剂的要求。其中游离甲醛≤1.0g/kg；苯≤0.20g/kg；甲苯+二甲苯≤10g/kg；总挥发性有机物≤110g/L。
	

	100
	十三楼新生儿科女换鞋室
	订制条凳
	2000*350*300
	张
	1
	1.基材：采用优质18mm生态多层板。                                                                                                                                                                          2.优质实18mm生态多层板，材质坚硬、刚性强、不易腐蚀。
3.胶粘剂：采用优质品牌胶粘剂（白乳胶）。水基型聚乙酸乙烯酯胶粘剂的要求。其中游离甲醛≤1.0g/kg；苯≤0.20g/kg；甲苯+二甲苯≤10g/kg；总挥发性有机物≤110g/L。
	

	101
	十三楼新生儿科女更衣室
	订制衣柜
	870*600*2410
	个
	1
	1.基材：采用优质18mm生态多层板。                                                                                                                                                                          2.优质实18mm生态多层板，材质坚硬、刚性强、不易腐蚀。
3.胶粘剂：采用优质品牌胶粘剂（白乳胶）。水基型聚乙酸乙烯酯胶粘剂的要求。其中游离甲醛≤1.0g/kg；苯≤0.20g/kg；甲苯+二甲苯≤10g/kg；总挥发性有机物≤110g/L。
	

	102
	十三楼新生儿科女更衣室
	订制衣柜
	1370*600*2410
	个
	1
	1.基材：采用优质18mm生态多层板。                                                                                                                                                                          2.优质实18mm生态多层板，材质坚硬、刚性强、不易腐蚀。
3.胶粘剂：采用优质品牌胶粘剂（白乳胶）。水基型聚乙酸乙烯酯胶粘剂的要求。其中游离甲醛≤1.0g/kg；苯≤0.20g/kg；甲苯+二甲苯≤10g/kg；总挥发性有机物≤110g/L。
	

	103
	十三楼新生儿科护士站
	活动柜
	450*400*600
	个
	4
	1.基材：采用优质18mm生态多层板。                                                                                                                                                                          2.优质实18mm生态多层板，材质坚硬、刚性强、不易腐蚀。
3.胶粘剂：采用优质品牌胶粘剂（白乳胶）。水基型聚乙酸乙烯酯胶粘剂的要求。其中游离甲醛≤1.0g/kg；苯≤0.20g/kg；甲苯+二甲苯≤10g/kg；总挥发性有机物≤110g/L。
	

	104
	十三楼新生儿科医生办公室
	定制储物柜
	780*380*2470
	个
	1
	1.基材：采用优质18mm生态多层板。                                                                                                                                                                          2.优质实18mm生态多层板，材质坚硬、刚性强、不易腐蚀。
3.胶粘剂：采用优质品牌胶粘剂（白乳胶）。水基型聚乙酸乙烯酯胶粘剂的要求。其中游离甲醛≤1.0g/kg；苯≤0.20g/kg；甲苯+二甲苯≤10g/kg；总挥发性有机物≤110g/L。
	

	105
	十三楼新生儿科餐厅
	餐厅椅
	
	套
	4
	1.桌面：优质岩板                               
2.面架：采用优质冷轧钢管25*50*1.5方管制作
3.脚架：优质冷轧钢所制，直径45.厚度1.5mm的圆柱体
4.脚垫：可调节式脚塞，全新尼龙制作，75mm高度
	

	106
	十三楼新生儿科餐厅
	餐厅定制储物柜
	2000*600*2100
	个
	1
	1.基材：采用优质18mm生态多层板。                                                                                                                                                                          2.优质实18mm生态多层板，材质坚硬、刚性强、不易腐蚀。
3.胶粘剂：采用优质品牌胶粘剂（白乳胶）。水基型聚乙酸乙烯酯胶粘剂的要求。其中游离甲醛≤1.0g/kg；苯≤0.20g/kg；甲苯+二甲苯≤10g/kg；总挥发性有机物≤110g/L。
	

	107
	十三楼新生儿科老总房/主任值班室/医生值班室
	床
	1200*1900
	张
	3
	1.床头床尾橡胶木全实木，床板安木心实木，床子床板杉木
	

	108
	十三楼新生儿科老总房/主任值班室/医生值班室
	床垫
	1200*1900
	张
	3
	1.高弹猛钢连锁弹簧 围边立体环绕设计。
2.纯棉针织透气布料，高山棕+涤纶+黄麻
	

	109
	十三楼新生儿科主任值班室
	书柜
	800*380*2000
	个
	1
	1.基材：采用优质18mm生态多层板。                                                                                                                                                                          2.优质实18mm生态多层板，材质坚硬、刚性强、不易腐蚀。
3.胶粘剂：采用优质品牌胶粘剂（白乳胶）。水基型聚乙酸乙烯酯胶粘剂的要求。其中游离甲醛≤1.0g/kg；苯≤0.20g/kg；甲苯+二甲苯≤10g/kg；总挥发性有机物≤110g/L。
	

	110
	十三楼新生儿科医生值班室
	储物柜
	1600*600*2200
	个
	1
	1.基材：采用优质18mm生态多层板。                                                                                                                                                                          2.优质实18mm生态多层板，材质坚硬、刚性强、不易腐蚀。
3.胶粘剂：采用优质品牌胶粘剂（白乳胶）。水基型聚乙酸乙烯酯胶粘剂的要求。其中游离甲醛≤1.0g/kg；苯≤0.20g/kg；甲苯+二甲苯≤10g/kg；总挥发性有机物≤110g/L。
	

	111
	十三楼新生儿科护长值班室
	折叠床
	800*1960
	张
	1
	
1.优质细麻透气面料
2.高回弹高密度海绵填充
3.加粗稳固钢架结构
	

	112
	十三楼新生儿科护士值班室
	0.9米双层床
	900*1900
	张
	1
	1.采用橡木实木框架，全实木床板
	

	113
	十三楼新生儿科护士值班室
	床垫
	900*1900
	张
	2
	1.高弹猛钢连锁弹簧 围边立体环绕设计。
2.纯棉针织透气布料，高山棕+涤纶+黄麻
	

	114
	十五楼肝胆外科护士站
	订制储物柜
	1070*450*750
	个
	1
	1.基材：采用优质18mm生态多层板。                                                                                                                                                                          2.优质实18mm生态多层板，材质坚硬、刚性强、不易腐蚀。
3.胶粘剂：采用优质品牌胶粘剂（白乳胶）。水基型聚乙酸乙烯酯胶粘剂的要求。其中游离甲醛≤1.0g/kg；苯≤0.20g/kg；甲苯+二甲苯≤10g/kg；总挥发性有机物≤110g/L。
	

	115
	十五楼肝胆外科护士站
	订制储物柜
	935*450*750
	个
	1
	1.基材：采用优质18mm生态多层板。                                                                                                                                                                          2.优质实18mm生态多层板，材质坚硬、刚性强、不易腐蚀。
3.胶粘剂：采用优质品牌胶粘剂（白乳胶）。水基型聚乙酸乙烯酯胶粘剂的要求。其中游离甲醛≤1.0g/kg；苯≤0.20g/kg；甲苯+二甲苯≤10g/kg；总挥发性有机物≤110g/L。
	

	116
	十五楼肝胆外科护士站
	订制储物柜
	450*400*600
	个
	1
	1.基材：采用优质18mm生态多层板。                                                                                                                                                                          2.优质实18mm生态多层板，材质坚硬、刚性强、不易腐蚀。
3.胶粘剂：采用优质品牌胶粘剂（白乳胶）。水基型聚乙酸乙烯酯胶粘剂的要求。其中游离甲醛≤1.0g/kg；苯≤0.20g/kg；甲苯+二甲苯≤10g/kg；总挥发性有机物≤110g/L。
	

	117
	十五楼肝胆外科B超治疗室
	订制储物柜
	3840*500*880+
960*350*1130
	个
	1
	1.基材：采用优质18mm生态多层板。                                                                                                                                                                          2.优质实18mm生态多层板，材质坚硬、刚性强、不易腐蚀。
3.胶粘剂：采用优质品牌胶粘剂（白乳胶）。水基型聚乙酸乙烯酯胶粘剂的要求。其中游离甲醛≤1.0g/kg；苯≤0.20g/kg；甲苯+二甲苯≤10g/kg；总挥发性有机物≤110g/L。
	

	118
	十五楼肝胆外科护士治疗室
	订制治疗柜
	2955*600*2200
	个
	1
	1.基材：采用优质18mm生态多层板。                                                                                                                                                                          2.优质实18mm生态多层板，材质坚硬、刚性强、不易腐蚀。
3.胶粘剂：采用优质品牌胶粘剂（白乳胶）。水基型聚乙酸乙烯酯胶粘剂的要求。其中游离甲醛≤1.0g/kg；苯≤0.20g/kg；甲苯+二甲苯≤10g/kg；总挥发性有机物≤110g/L。
	

	
	
	大理石台面及部分柜体
	2955*600
	米
	2.93
	1.大理石台面
	

	
	
	不锈钢脚线
	2955
	米
	2.93
	1.不锈钢脚线
	

	119
	十五楼肝胆外科换药室
	订制治疗柜
	2150*550*2850
	个
	1
	1.基材：采用优质18mm生态多层板。                                                                                                                                                                          2.优质实18mm生态多层板，材质坚硬、刚性强、不易腐蚀。
3.胶粘剂：采用优质品牌胶粘剂（白乳胶）。水基型聚乙酸乙烯酯胶粘剂的要求。其中游离甲醛≤1.0g/kg；苯≤0.20g/kg；甲苯+二甲苯≤10g/kg；总挥发性有机物≤110g/L。
	

	
	
	大理石台面及部分柜体
	2150*550
	米
	2.14
	1.大理石台面
	

	
	
	不锈钢脚线
	2150
	米
	2.14
	1.不锈钢脚线
	

	120
	十五楼肝胆外科护士室
	订制鞋柜
	1700*260*660
	个
	1
	1.基材：采用优质18mm生态多层板。                                                                                                                                                                          2.优质实18mm生态多层板，材质坚硬、刚性强、不易腐蚀。
3.胶粘剂：采用优质品牌胶粘剂（白乳胶）。水基型聚乙酸乙烯酯胶粘剂的要求。其中游离甲醛≤1.0g/kg；苯≤0.20g/kg；甲苯+二甲苯≤10g/kg；总挥发性有机物≤110g/L。
	

	121
	十五楼肝胆外科办公室
	订制吊柜
	1700*400*800+
740*240*800
	个
	1
	1.基材：采用优质18mm生态多层板。                                                                                                                                                                          2.优质实18mm生态多层板，材质坚硬、刚性强、不易腐蚀。
3.胶粘剂：采用优质品牌胶粘剂（白乳胶）。水基型聚乙酸乙烯酯胶粘剂的要求。其中游离甲醛≤1.0g/kg；苯≤0.20g/kg；甲苯+二甲苯≤10g/kg；总挥发性有机物≤110g/L。
	

	122
	十五楼肝胆外科老总室
	1.2米子母床
	1200*1900
	张
	2
	1.采用橡木实木框架，全实木床板
	

	123
	十五楼肝胆外科老总室
	1.2米床垫 
	1200*1900
	张
	2
	1.高弹猛钢连锁弹簧 围边立体环绕设计。
2.纯棉针织透气布料，高山棕+涤纶+黄麻
	

	124
	十五楼肝胆外科老总室
	0.9米床垫
	900*1900（5公分棕垫）
	张
	2
	1.高弹猛钢连锁弹簧 围边立体环绕设计。
2.纯棉针织透气布料，5公分棕垫
	

	125
	十五楼肝胆外科主任办公室
	订制吊柜
	1000*350*800
	个
	1
	1.基材：采用优质18mm生态多层板。                                                                                                                                                                          2.优质实18mm生态多层板，材质坚硬、刚性强、不易腐蚀。
3.胶粘剂：采用优质品牌胶粘剂（白乳胶）。水基型聚乙酸乙烯酯胶粘剂的要求。其中游离甲醛≤1.0g/kg；苯≤0.20g/kg；甲苯+二甲苯≤10g/kg；总挥发性有机物≤110g/L。
	

	126
	十五楼关节外科护士站
	订制储物柜
	1070*450*760
	个
	1
	1.基材：采用优质18mm生态多层板。                                                                                                                                                                          2.优质实18mm生态多层板，材质坚硬、刚性强、不易腐蚀。
3.胶粘剂：采用优质品牌胶粘剂（白乳胶）。水基型聚乙酸乙烯酯胶粘剂的要求。其中游离甲醛≤1.0g/kg；苯≤0.20g/kg；甲苯+二甲苯≤10g/kg；总挥发性有机物≤110g/L。
	

	127
	十五楼关节外科护士站
	订制储物柜
	930*450*760
	个
	1
	1.基材：采用优质18mm生态多层板。                                                                                                                                                                          2.优质实18mm生态多层板，材质坚硬、刚性强、不易腐蚀。
3.胶粘剂：采用优质品牌胶粘剂（白乳胶）。水基型聚乙酸乙烯酯胶粘剂的要求。其中游离甲醛≤1.0g/kg；苯≤0.20g/kg；甲苯+二甲苯≤10g/kg；总挥发性有机物≤110g/L。
	

	128
	十五楼关节外科护士站
	订制活动柜
	450*400*600
	个
	1
	1.基材：采用优质18mm生态多层板。                                                                                                                                                                          2.优质实18mm生态多层板，材质坚硬、刚性强、不易腐蚀。
3.胶粘剂：采用优质品牌胶粘剂（白乳胶）。水基型聚乙酸乙烯酯胶粘剂的要求。其中游离甲醛≤1.0g/kg；苯≤0.20g/kg；甲苯+二甲苯≤10g/kg；总挥发性有机物≤110g/L。
	

	129
	十五楼关节外科治疗室
	订制治疗柜
	1600*600*2200
	个
	1
	1.基材：采用优质18mm生态多层板。                                                                                                                                                                          2.优质实18mm生态多层板，材质坚硬、刚性强、不易腐蚀。
3.胶粘剂：采用优质品牌胶粘剂（白乳胶）。水基型聚乙酸乙烯酯胶粘剂的要求。其中游离甲醛≤1.0g/kg；苯≤0.20g/kg；甲苯+二甲苯≤10g/kg；总挥发性有机物≤110g/L。
	

	
	
	大理石台面及部分柜体
	1600*600
	米
	1.6
	1.大理石台面
	

	
	
	不锈钢脚线
	1600
	米
	1.6
	1.不锈钢脚线
	

	130
	十五楼关节外科换药室
	订制治疗柜
	2570*580*2190
	个
	1
	1.基材：采用优质18mm生态多层板。                                                                                                                                                                          2.优质实18mm生态多层板，材质坚硬、刚性强、不易腐蚀。
3.胶粘剂：采用优质品牌胶粘剂（白乳胶）。水基型聚乙酸乙烯酯胶粘剂的要求。其中游离甲醛≤1.0g/kg；苯≤0.20g/kg；甲苯+二甲苯≤10g/kg；总挥发性有机物≤110g/L。
	

	
	
	大理石台面及部分柜体
	2570
	米
	2.57
	1.大理石台面
	

	
	
	不锈钢脚线
	2570*330
	米
	2.57
	1.不锈钢脚线
	

	
	
	铝塑板
	2570*330
	米
	2.57
	1.铝塑板
	

	131
	十五楼关节外科医生办公室
	订制吊柜
	4600*350*1100
	个
	1
	1.基材：采用优质18mm生态多层板。                                                                                                                                                                          2.优质实18mm生态多层板，材质坚硬、刚性强、不易腐蚀。
3.胶粘剂：采用优质品牌胶粘剂（白乳胶）。水基型聚乙酸乙烯酯胶粘剂的要求。其中游离甲醛≤1.0g/kg；苯≤0.20g/kg；甲苯+二甲苯≤10g/kg；总挥发性有机物≤110g/L。
	

	132
	十五楼关节外科护士更衣室
	订制储物柜
	2340*400*2750
	个
	1
	1.基材：采用优质18mm生态多层板。                                                                                                                                                                          2.优质实18mm生态多层板，材质坚硬、刚性强、不易腐蚀。
3.胶粘剂：采用优质品牌胶粘剂（白乳胶）。水基型聚乙酸乙烯酯胶粘剂的要求。其中游离甲醛≤1.0g/kg；苯≤0.20g/kg；甲苯+二甲苯≤10g/kg；总挥发性有机物≤110g/L。
	

	133
	十五楼关节外科护士更衣室
	订制鞋柜
	1700*350*1100
	个
	1
	1.基材：采用优质18mm生态多层板。                                                                                                                                                                          2.优质实18mm生态多层板，材质坚硬、刚性强、不易腐蚀。
3.胶粘剂：采用优质品牌胶粘剂（白乳胶）。水基型聚乙酸乙烯酯胶粘剂的要求。其中游离甲醛≤1.0g/kg；苯≤0.20g/kg；甲苯+二甲苯≤10g/kg；总挥发性有机物≤110g/L。
	

	134
	十五楼关节外科医生值班室
	0.9米双层床
	900*1900
	张
	1
	1.采用橡木实木框架，全实木床板
	

	135
	十五楼关节外科医生值班室
	床垫
	900*1900
	张
	2
	1.高弹猛钢连锁弹簧 围边立体环绕设计。
2.纯棉针织透气布料，高山棕+涤纶+黄麻
	

	136
	十五楼关节外科医生值班室
	订制角柜
	580*400*1200
	个
	1
	1.基材：采用优质18mm生态多层板。                                                                                                                                                                          2.优质实18mm生态多层板，材质坚硬、刚性强、不易腐蚀。
3.胶粘剂：采用优质品牌胶粘剂（白乳胶）。水基型聚乙酸乙烯酯胶粘剂的要求。其中游离甲醛≤1.0g/kg；苯≤0.20g/kg；甲苯+二甲苯≤10g/kg；总挥发性有机物≤110g/L。
	

	137
	老总值班室
	1.2米子母床
	1200*1900
	张
	2
	1.采用橡木实木框架，全实木床板
	

	138
	十五楼关节外科老总值班室
	1.2米床垫 
	1200*1900
	张
	2
	1.高弹猛钢连锁弹簧 围边立体环绕设计。
2.纯棉针织透气布料，高山棕+涤纶+黄麻
	

	139
	十五楼关节外科老总值班室
	0.9米床垫
	900*1900（5公分棕垫）
	张
	2
	1.高弹猛钢连锁弹簧 围边立体环绕设计。
2.纯棉针织透气布料，5公分棕垫
	

	140
	十五楼关节外科老总值班室
	订制储物柜
	1130*500*2740
	个
	1
	1.基材：采用优质18mm生态多层板。                                                                                                                                                                          2.优质实18mm生态多层板，材质坚硬、刚性强、不易腐蚀。
3.胶粘剂：采用优质品牌胶粘剂（白乳胶）。水基型聚乙酸乙烯酯胶粘剂的要求。其中游离甲醛≤1.0g/kg；苯≤0.20g/kg；甲苯+二甲苯≤10g/kg；总挥发性有机物≤110g/L。
	

	141
	十六楼胃肠外科大厅
	订制储物柜
	1050*485*755
	个
	1
	1.基材：采用优质18mm生态多层板。                                                                                                                                                                          2.优质实18mm生态多层板，材质坚硬、刚性强、不易腐蚀。
3.胶粘剂：采用优质品牌胶粘剂（白乳胶）。水基型聚乙酸乙烯酯胶粘剂的要求。其中游离甲醛≤1.0g/kg；苯≤0.20g/kg；甲苯+二甲苯≤10g/kg；总挥发性有机物≤110g/L。
	

	
	
	订制储物柜
	945*485*755
	个
	1
	
	

	142
	十六楼胃肠外科治疗室
	订制转角柜
	4360*350*930
	个
	1
	1.基材：采用优质18mm生态多层板。                                                                                                                                                                          2.优质实18mm生态多层板，材质坚硬、刚性强、不易腐蚀。
3.胶粘剂：采用优质品牌胶粘剂（白乳胶）。水基型聚乙酸乙烯酯胶粘剂的要求。其中游离甲醛≤1.0g/kg；苯≤0.20g/kg；甲苯+二甲苯≤10g/kg；总挥发性有机物≤110g/L。
	

	
	
	订制转角柜
	4360*600*800
	个
	1
	
	

	143
	十六楼胃肠外科护士值班室
	订制衣柜
	2625*790*2600
	个
	1
	1.基材：采用优质18mm生态多层板。                                                                                                                                                                          2.优质实18mm生态多层板，材质坚硬、刚性强、不易腐蚀。
3.胶粘剂：采用优质品牌胶粘剂（白乳胶）。水基型聚乙酸乙烯酯胶粘剂的要求。其中游离甲醛≤1.0g/kg；苯≤0.20g/kg；甲苯+二甲苯≤10g/kg；总挥发性有机物≤110g/L。
	

	144
	十六楼泌尿科治疗室
	治疗柜
	1600*600*2200
	个
	1
	1.基材：采用优质18mm生态多层板。                                                                                                                                                                          2.优质实18mm生态多层板，材质坚硬、刚性强、不易腐蚀。
3.胶粘剂：采用优质品牌胶粘剂（白乳胶）。水基型聚乙酸乙烯酯胶粘剂的要求。其中游离甲醛≤1.0g/kg；苯≤0.20g/kg；甲苯+二甲苯≤10g/kg；总挥发性有机物≤110g/L。
	

	
	
	大理石台面及部分柜体
	1600*600
	米
	1.6
	1.大理石台面
	

	
	
	不锈钢脚线
	1600
	米
	1.6
	1.不锈钢脚线
	

	145
	十六楼泌尿科换药室
	吊柜
	2150*300*700
	个
	1
	1.基材：采用优质18mm生态多层板。                                                                                                                                                                          2.优质实18mm生态多层板，材质坚硬、刚性强、不易腐蚀。
3.胶粘剂：采用优质品牌胶粘剂（白乳胶）。水基型聚乙酸乙烯酯胶粘剂的要求。其中游离甲醛≤1.0g/kg；苯≤0.20g/kg；甲苯+二甲苯≤10g/kg；总挥发性有机物≤110g/L。
	

	146
	十六楼泌尿科液体室
	订制无菌货架
	2000*500*200
	个
	1
	1、采用优质304不锈钢焊接而成
2、使用标1.2mm厚板，承重力强不变形
3、隔板加强筋单层搁板可承重50KG 
	

	147
	十六楼泌尿科液体室
	订制无菌货架
	1200*500*2000
	个
	1
	1、采用优质304不锈钢焊接而成
2、使用标1.2mm厚板，承重力强不变形
3、隔板加强筋单层搁板可承重50KG 
	

	148
	十六楼泌尿科医生办公室
	订制吊柜
	4700*350*1042
	个
	1
	1.基材：采用优质18mm生态多层板。                                                                                                                                                                          2.优质实18mm生态多层板，材质坚硬、刚性强、不易腐蚀。
3.胶粘剂：采用优质品牌胶粘剂（白乳胶）。水基型聚乙酸乙烯酯胶粘剂的要求。其中游离甲醛≤1.0g/kg；苯≤0.20g/kg；甲苯+二甲苯≤10g/kg；总挥发性有机物≤110g/L。
	

	149
	十六楼泌尿科医生办公室
	订制吊柜
	1200*350*1042
	个
	1
	1.基材：采用优质18mm生态多层板。                                                                                                                                                                          2.优质实18mm生态多层板，材质坚硬、刚性强、不易腐蚀。
3.胶粘剂：采用优质品牌胶粘剂（白乳胶）。水基型聚乙酸乙烯酯胶粘剂的要求。其中游离甲醛≤1.0g/kg；苯≤0.20g/kg；甲苯+二甲苯≤10g/kg；总挥发性有机物≤110g/L。
	

	150
	十六楼泌尿科会议室
	订制沙发床
	790*790*960
	张
	3
	1.实木加五金框架加高密度海绵，加优质猫抓皮
	

	151
	十六楼泌尿科大厅护士站
	订制吊柜
	1200*350*1042
	个
	4
	1.基材：采用优质18mm生态多层板。                                                                                                                                                                          2.优质实18mm生态多层板，材质坚硬、刚性强、不易腐蚀。
3.胶粘剂：采用优质品牌胶粘剂（白乳胶）。水基型聚乙酸乙烯酯胶粘剂的要求。其中游离甲醛≤1.0g/kg；苯≤0.20g/kg；甲苯+二甲苯≤10g/kg；总挥发性有机物≤110g/L。
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