一．密封条模版




密  封  条
（适合所有模版）



2026年快速竞价第X批序号X投标资料
XXX公司
联系人：XXX 电话：XXXXX























二．投标资料模板


2026年快速竞价第X批序号X
投标资料 













项目名称：    购买微剂量X射线安全检查设备项目      
投标供应商：         （盖章）                


1、 须知前附表
投标供应商须知并视为同意以下内容。
	序号
	条款名称
	内容及要求

	1
	开标方式
	现场开标

	2
	评标方式
	现场评标

	3
	评标办法
	1、综合评分法（）2、竞价（√）3.单源直采（）

	4
	报价形式
	1、总金额（√）2、下浮率（）

	5
	报价要求
	不超过预算总价

	6
	现场踏勘
	是（）否（√）

	7
	投标有效期
	院网站公示日期为准

	8
	投标保证金
	不收取投标（响应）保证金

	9
	投标文件要求
	1．投标人需按投标资料模版内容编辑投标文件，不得更改模板格式及内容。
2．投标人需留意投标截止时间，超过投标时间投交的投标文件作无效处理（以现场收到或邮寄收到时间为准）。
3．投标资料鼓励双面打印，按模板编制页码，每页盖章并装订成册。
4．投标资料需放入文件袋密封，外贴密封条并盖章。
5．招标文件中标有“★”的地方均被视为实质性响应条款，必须一一响应。若有一项带“★”的指标要求未响应或不满足，将按投标无效处。
6．★所投资料需一式两份。

	10
	中标候选人供应商推荐家数
	1 家

	11
	中标供应商数量
	1 家

	12
	有效供应商家数
	第一次挂网需三家供应商报名投标才能进行评审，报名供应商数量不足三家的，须二次挂网，如仍然不足三家，按第二次挂网公示后实际报名商家数进行评审。

	13
	中标供应商确定方式
	采购人按照评审结果确认推荐的成交候选人确定中标供应商。

	14
	其他
	异常低价筛查。1.评审中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：①投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值 50%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%。②投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价 50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×50%。③投标报价低于采购项目最高限价（或报价范围）×45%的，即投标报价<采购项目最高限价（或报价范围）×45%。④评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。2.评标委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第①项至第④项情形的，应当要求相关供应商在云平台合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于 30 分钟。其中，属于第③项情形的，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标(成交)价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。



二、报价表
	序号
	标的名称
	品牌型号
	数量
	预算金额(元)
	报价金额
（元）
	备注

	1
	购买微剂量X射线安全检查设备项目
	
	1
	46000
	
	




公司名称：（盖章）
联 系 人：
联系电话：
日    期：    年  月  日
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三、投标方提供相关资质证明（盖章，可扫描）。
《营业执照》










































四、授权委托证明书
廉江市人民医院：
                                        （投标方全称）法定代表人              （姓名）兹授权               （授权代表姓名）为授权代表，参加贵方采购项目。
            （授权代表姓名）以我单位的名义并代表我单位全权处理采购活动中的一切事宜，其在本项目采购活动中的一切行为对我单位具有法律约束力。
有效期限：   年   月   日至   年   月   日
单位名称（公章）：
法定代表人（签字或签章）：                  
日期：   年   月   日

授权代表（签字或签章）：                    
日期：   年   月   日
提示：请将授权代表身份证复印件（正反面）粘贴在此处。






[bookmark: _GoBack]五、承诺函
致：廉江市人民医院，对于本项目我方郑重承诺满足以下要求：
	供应商资格要求
	营业执照

	技术要求
	1、超薄物体检测功能 ：当被测物过薄而无法遮挡光障时 ，人工按下操作键盘上的相应功能键 ，设备能检测出厚度0.01mm的标准塞尺。
2、传送带承载能力：输送装置的负载能力应不低于260kg。
3、疑似危险品识别自学习功能：设备应具有疑似危险品识别自学习功能 ，支持将显示的未识别疑似危险品人工确认为疑似危险品 ，使设备在再次出现该疑似危险品时能自动识别。
4、图像信噪比：X射线图像信噪比（ SNR）大于等于35dB。
5、图像存储：设备应具有图像实时存储功能 ，实时存储图像应大于等于1000万幅 ，并能支持扩展 ，保存图像应包含图像生成时间、操作员ID、设备ID、疑似危险品名称等信息 ，并可将疑似危险品报警信息同X光机过包图像同步保存。智能识别灵敏度设置：设备对违禁品的智能识别灵敏度应可调节 ，调节档位可分为1-5档。
6、人包关联与事件追溯功能：设备应能将旅客的放包和取包视频、抓拍的人脸和包裹照片与X射线透射图像进行关联存储 ，并可进行后续追溯查询回放。
7、用户登录功能：设备应具有用户注册、冻结、编辑和删除功能 ，同时具备密码录入、编辑和登录功能导水槽功能 ：当传输通道内发生液体倾洒时 ，应具有特定导水装置，可将液体疏导至安检机外部并自动排出图像解像功能：对X光机测试体的0.8mm线对进行X射线图像解像力分析 ，其MTF值应大于等于0.5
8、设备应具有图像存储功能 ，当内置12T硬盘时 ，可存储容量不少于2000万幅被检图像。

	
	

	
	

	商务要求
	标的提供的时间
	合同签订后30日内完成供货、安装、调试、交付使用。

	
	标的提供的地点
	廉江市人民医院医技楼

	
	付款方式
	设备验收合格（正常使用，无事故）后，自验收日期起六个月后一次性结清设备款项

	
	验收要求
	使用两月，无事故后正常验收。

	
	其他
	保修期为1年，保修期自货物最终验收合格之日起算，保修期内中标人对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养，期满后可同时提供终身（有偿）维修保养服务。


公司名称：（盖章）
日  期：   年  月  日
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