一．温馨提示
一．投标人需按投标资料模版内容编辑投标文件，不得更改模板格式及内容。
二．投标人需留意投标截止时间，超过投标时间投交的投标文件作无
效处理（以现场收到或邮寄收到时间为准）。
三．投标资料按投标资料模板编制页码，每页盖章并装订成册。
四．投标资料需放入文件袋密封，外贴密封条并盖章。
五．招标文件中标有“★”的地方均被视为实质性响应条款，必须一一响应。若有一项带“★”的指标要求未响应或不满足，将按投标无效处。
六．★所投资料需一式两份。
二．密封条模版





密  封  条
（适合所有模版）



2026年XXX第X批投标资料
XXX公司
联系人：XXX 电话：XXXXX







































	


三．投标资料模板

[bookmark: _GoBack]2026年公开询比第十四批
投标资料 











项目名称：  遴选医技楼11楼12楼产科
洗婴室改造及病区加装门禁工程供应商项目
投标供应商：（盖章）                    






一、报价表

	序号
	项目名称
	单位
	数量
	预算金额（元）
	报价金额（元）
	备注

	1
	遴选医技楼11楼12楼产科
洗婴室改造及病区加装门禁工程供应商项目
	项
	1
	193303.63
	
	
1、综合单价详见附件：
★2、投标供应商在提交报价时，需同时提供与报价内容相符的预算书，且预算书须经投标单位加盖公章方为有效。











公司名称：（盖章）
                                            联系人：
联系电话：
日    期：    年  月  日





二、投标方提供相关资质证明（可扫描，盖章）。
供应商需提供营业执照，需满足以下平台注册要求：在广东政府采购智慧云平台电子卖场“定点集市”的修缮工程专区完成入驻注册，且须附上含有供应商名称及注册状态的有效截图。具体截图样式请参照下图：
[image: C:\Users\Wangwei\Desktop\招采办\院内采购\2026\公开询比\12、公开询比第十四批\_cgi-bin_mmwebwx-bin_webwxgetmsgimg__&MsgID=3320084849006488524&skey=@crypt_5afc0ef0_ffd746af5e6e7a231c726530a8b84b7a&mmweb_appid=wx_webfilehelper.jpeg_cgi-bin_mmwebwx-bin_webwxgetmsgimg__&MsgID=3320084849006488524&skey=@crypt_5afc0ef0_ffd746af5e6e7a231c726530a8b84b7a&mmweb_appid=wx_webfilehelper]




三、授权委托证明书（如联系人为法人代表，可不提供此项）
廉江市人民医院：
（投标方全称）法定代表人（姓名）兹授权（授权代表姓名）为授权代表，参加贵方采购项目。
（授权代表姓名）以我单位的名义并代表我单位全权处理贵院采购活动中的一切事宜，其在本项目采购活动中的一切行为对我单位具有法律约束力。
有效期限：年月日至年月日

单位名称（公章）：
法定代表人（签字或签章）：                  
日期：年月日
授权代表（签字或签章）：                    
日期：年月日
提示：请将授权代表身份证复印件（正反面）粘贴在此处，并加盖公章。






四、承诺函
致：廉江市人民医院
对于本项目，我方郑重承诺满足以下要求：
    
	标的提供的时间
	合同生效之日起30个日历天内完工

	标的提供的地点
	廉江市人民医院

	付款方式
	1、采用单价合同，待中标方完成采购方指定的建设内容后，双方进行工程竣工验收，以双方确认的工程结算书作为付款依据。
2、扣除结算金额的0.3％作为水电费，实际支付结算书金额的99.7%。
3、采购方收到中标方开具的发票后90天内支付完毕。

	验收要求
	1、以施工图纸、设计变更和参照《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013)、《建筑装修装饰工程质量验收标准》（GB50210-2018)等国家制定的施工及验收规范为质量评定验收标准
2、工程质量达到合格标准 

	其他
	1、工程保修期为2年
2、需扣除结算金额的0.3％作为项目的水电费


	         
公司名称：（盖章）
日    期：    年   月  日















	五、详细评审

	评审因素
	评审标准
	响应情况
（填写满足或不满足）

	分值构成
	技术部分58分
	

	
	商务部分12分
	

	
	报价得分30分
	

	技术部分
（58分）
	每满足一条技术参数得10分（40分）
	1、中标方按照采购方与中标方议定的范围施工，按项目图纸、清单及现场实际情况，以实际施工工程量为准；
	

	
	
	2、参加采购方组织的施工图纸设计及现场交底，于开工前3天提交施工方案、进度计划；
	

	
	
	3、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或做法说明进行施工，做好各项质量检查记录；参加竣工验收，编制工程结算；
	

	
	
	4、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏。处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位（住户）的关系。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作，并承担相应费用；
	

	
	实施方案
(18分)

	根据投标人提供的实施方案进行综合评分，实施方案包含但不限于施工方案、工程质量保障措施、施工进度计划和保障措施、安全生产、文明施工、环境保护措施。
1、有实施方案，优于满足项目需求，得18分；
2、有实施方案，完全满足项目需求，得12分；
3、有实施方案，基本满足项目需求，得6分；
4、有实施方案，不能完全满足项目需求，得1分；
5、未提供不得分。
	资料附后

	商务部分(12分)
	同类项目业绩 
	2022年1月1日（以合同签订时间为准）至今，供应商承接同类项目业绩，每提供一项同类项目业绩得4分，最高12分。注：需提供广东政府采购智慧云平台同类项目业绩合同复印件加盖公章，不提供不得分。
	资料附后

	投标报价(30分)
	投标报价得分 
	投标价格最低的有效投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算（保留二位小数）：投标报价得分=( 评标基准价/投标报价)×价格权值）
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工程名称：
廉江市人民医院医技楼11楼12楼产科洗婴


室改造及病区加装门禁项目


标段名称：
廉江市人民医院医技楼11楼12楼产科洗婴


室改造及病区加装门禁项目


最 高 投 标 限 价


最高投标限价（小写）
： 193,303.63


（大写）：
壹拾玖万叁仟叁佰零叁元陆


角叁分


编   制   人： (造价专业人员签字及盖章)


审   核   人： (一级注册造价工程师签字及盖
章)


编 制 单 位： (盖章)


法定代表人或其授权人： (签字或盖章)


招   标   人： (盖章)


法定代表人或其授权人： (签字或盖章)


编 制 时 间：







工程项目清单汇总表


工程名称：廉江市人民医院医技楼11楼12楼产科
洗婴室改造及病区加装门禁项目


标段：廉江市人民医院医技楼11楼12楼产科洗婴
室改造及病区加装门禁项目 第 1 页  共 1 页 


序号 项目内容 金 额
（元）


1   分部分项工程费 172073.83


1.1   十一楼 37806.81


1.2   十二楼 119371.11


1.3   给排水安装部分 8736.62


1.4   电气安装部分 6159.29


2   措施项目费 3717.3


2.1   其中：安全生产措施费 1757.79


3   其他项目费 1551.65


3.1   其中：暂列金额


3.2   其中：专业工程暂估价


3.3   其中：计日工


3.4   其中：总承包服务费


3.5   其中：工程优质费


3.6   其中：合同中约定的其他项目 1551.65


4   增值税 15960.85


5   工程造价 193303.63


合计 193,303.63







分部分项工程项目清单计价表


工程名称：廉江市人民医院医技楼11楼12楼产科洗婴
室改造及病区加装门禁项目


标段：廉江市人民医院医技楼11楼1
2楼产科洗婴室改造及病区加装门禁
项目 第 1 页  共 7 页


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量


金额（元）


综合单价 合价


十一楼 37806.81


单位洗婴台 4263.08


1 011505001001
洗漱台 白色人造
石 20mm


1.洗漱台(洗手台) 石板材
2.抹灰水泥砂浆(配合比) 
中砂 1:2.5


m2 1.732 646.80 1120.26


2 011502001001 石材磨挡水边 1.石材磨边 大圆边、大斜
边


m 1.32 6.54 8.63


3 031301002001 开孔打洞 1.石材面开孔不需磨边 0.
30m2内


个 4 18.56 74.24


4 011505001002
花岗岩柜体 虾红1
6-18mm


1.镶贴花岗岩(水泥砂浆) 
独立梁柱面、零星项目 
换为【石胶】


m2 2.9 240.47 697.36


5 031003004001 软硅胶婴儿宝宝洗
澡盆


1.洗涤盆安装 单嘴
2.抽拉式铜芯温显水龙头


组 1 1972.49 1972.49


6 010805006001 复合材料柜门1.8
厚烤漆抗培特板


1.成品平开门扇安装 m2 0.92 424.02 390.10


大理石柜 3366.08


7 011505001003
洗漱台 白色人造
石 20mm


1.洗漱台(洗手台) 石板材
2.抹灰水泥砂浆(配合比) 
中砂 1:2.5


m2 1.003 646.81 648.75


8 011502001002 石材磨挡水边 1.石材磨边 大圆边、大斜
边


m 1.23 6.54 8.04


9 031301002002 开孔打洞 1.石材面开孔不需磨边 0.
30m2内


个 6 18.56 111.36


10 011505001004
花岗岩柜体 虾红1
6-18mm


1.镶贴花岗岩(水泥砂浆) 
独立梁柱面、零星项目 
换为【石胶】


m2 5.23 240.47 1257.66


11 010805006002 复合材料柜门1.8
厚烤漆抗培特板


1.成品平开门扇安装 m2 0.92 457.97 421.33


12 010805006003
复合材料抽屉 1.8
厚烤漆抗培特板 1.成品抽屉安装 m2 1.05 422.80 443.94


13 BC0001


台面嵌入式不锈钢
垃圾桶厕所洗手台
白色摇翻盖子隐藏
式一体桶


1.台面嵌入式不锈钢垃圾
桶厕所洗手台白色摇翻盖
子隐藏式一体桶


个 1 475.00 475.00


双位洗婴台室 13361.09


14 011505001007
花岗岩柜体 虾红1
6-18mm


1.镶贴花岗岩(水泥砂浆) 
独立梁柱面、零星项目 
换为【石胶】


m2 8.18 240.47 1967.04


本页小计 9596.2







分部分项工程项目清单计价表


工程名称：廉江市人民医院医技楼11楼12楼产科洗婴
室改造及病区加装门禁项目


标段：廉江市人民医院医技楼11楼1
2楼产科洗婴室改造及病区加装门禁
项目 第 2 页  共 7 页


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位


工程量


金额（元）


综合单价 合价


15 011505001008
洗漱台 白色人造
石 20mm


1.洗漱台(洗手台) 石板材
2.抹灰水泥砂浆(配合比) 
中砂 1:2.5


m2 6.743 646.80 4361.37


16 011502001004 石材磨挡水边 1.石材磨边 大圆边、大斜
边


m 4.03 6.54 26.36


17 010805006006 复合材料柜门1.8
厚烤漆抗培特板


1.成品平开门扇安装 m2 3.02 438.86 1325.36


18 010805006007
复合材料抽屉 1.8
厚烤漆抗培特板 1.成品抽屉安装 m2 1.42 422.80 600.38


19 031301002004 开孔打洞 1.石材面开孔不需磨边 0.
30m2内


个 10 18.56 185.60


20 031003004003 软硅胶婴儿宝宝洗
澡盆


1.洗涤盆安装 单嘴
2.抽拉式铜芯温显水龙头


组 2 1972.49 3944.98


21 BC0001


台面嵌入式不锈钢
垃圾桶厕所洗手台
白色摇翻盖子隐藏
式一体桶


1.台面嵌入式不锈钢垃圾
桶厕所洗手台白色摇翻盖
子隐藏式一体桶


个 2 475.00 950.00


大理石柜 10125.12


22 011505001012
花岗岩柜体 虾红1
6-18mm


1.镶贴花岗岩(水泥砂浆) 
独立梁柱面、零星项目 
换为【石胶】


m2 16.77 240.47 4032.68


23 011505001011
洗漱台 白色人造
石 20mm


1.洗漱台(洗手台) 石板材
2.抹灰水泥砂浆(配合比) 
中砂 1:2.5


m2 3.78 646.81 2444.94


24 011502001006 石材磨挡水边 1.石材磨边 大圆边、大斜
边


m 4.9 6.54 32.05


25 031301002006 开孔打洞 1.石材面开孔不需磨边 0.
30m2内


个 6 18.56 111.36


26 010805006010
复合材料柜门 1.8
厚烤漆抗培特板 1.成品平开门扇安装 m2 3.19 414.87 1323.44


27 010805006011
复合材料抽屉 1.8
厚烤漆抗培特板 1.成品抽屉安装 m2 3.61 472.48 1705.65


28 BC0001


台面嵌入式不锈钢
垃圾桶厕所洗手台
白色摇翻盖子隐藏
式一体桶


1.台面嵌入式不锈钢垃圾
桶厕所洗手台白色摇翻盖
子隐藏式一体桶


个 1 475.00 475.00


入口大门 6691.44


本页小计 21519.17







分部分项工程项目清单计价表


工程名称：廉江市人民医院医技楼11楼12楼产科洗婴
室改造及病区加装门禁项目


标段：廉江市人民医院医技楼11楼1
2楼产科洗婴室改造及病区加装门禁
项目 第 3 页  共 7 页


序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位


工程量


金额（元）


综合单价 合价


29 011207002002 铝合金玻璃隔断
1.玻璃隔断 铝合金玻璃固
定隔断 换为【钢化玻璃1
0】


m2 5 275.98 1379.90


30 010807001002 铝合金平开门


1.铝合金平开门安装 换
为【钢化玻璃12】
2.铝合金全玻双扇平开门9
0系列 无上亮
3.特殊五金安装 拉手安装
 长度30以上
4.特殊五金安装 地弹簧


m2 6.5 817.16 5311.54


十二楼 119371.11


单位洗婴台1室 8728.24


31 011505001014
花岗岩柜体 虾红1
6-18mm


1.镶贴花岗岩(水泥砂浆) 
独立梁柱面、零星项目 
换为【石胶】


m2 9.73 240.47 2339.77


32 011505001013
洗漱台 白色人造
石 20mm


1.洗漱台(洗手台) 石板材
2.抹灰水泥砂浆(配合比) 
中砂 1:2.5


m2 3.16 646.80 2043.89


33 010805006012 复合材料柜门1.8
厚烤漆抗培特板


1.成品平开门扇安装 m2 1.74 481.77 838.28


34 010805006013
复合材料抽屉 1.8
厚烤漆抗培特板 1.成品抽屉安装 m2 0.72 550.58 396.42


35 010801006001 抽屉锁安装 1.特殊五金安装 门锁安装
 单向


套 2 38.14 76.28


36 011502001007 石材磨挡水边 1.石材磨边 大圆边、大斜
边


m 2.8 6.54 18.31


37 031301002007 开孔打洞 1.石材面开孔不需磨边 0.
30m2内


个 5 18.56 92.80


38 031003004004 软硅胶婴儿宝宝洗
澡盆


1.洗涤盆安装 单嘴
2.抽拉式铜芯温显水龙头


组 1 1972.49 1972.49


39 BC0001


台面嵌入式不锈钢
垃圾桶厕所洗手台
白色摇翻盖子隐藏
式一体桶


1.台面嵌入式不锈钢垃圾
桶厕所洗手台白色摇翻盖
子隐藏式一体桶


个 2 475.00 950.00


双位洗婴台1室 11218.20


40 011505001015
花岗岩柜体 虾红1
6-18mm


1.镶贴花岗岩(水泥砂浆) 
独立梁柱面、零星项目 
换为【石胶】


m2 9.76 240.47 2346.99


41 011505001016
洗漱台 白色人造
石 20mm


1.洗漱台(洗手台) 石板材
2.抹灰水泥砂浆(配合比) 
中砂 1:2.5


m2 3.33 646.80 2153.84


本页小计 19920.51







分部分项工程项目清单计价表


工程名称：廉江市人民医院医技楼11楼12楼产科洗婴
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42 011502001008 石材磨挡水边 1.石材磨边 大圆边、大斜
边


m 3.7 6.54 24.20


43 010805006014 复合材料柜门1.8
厚烤漆抗培特板


1.成品平开门扇安装 m2 2.41 416.60 1004.01


44 010805006015
复合材料抽屉 1.8
厚烤漆抗培特板 1.成品抽屉安装 m2 1.42 454.72 645.70


45 031301002008 开孔打洞 1.石材面开孔不需磨边 0.
30m2内


个 8 18.56 148.48


46 031003004005 软硅胶婴儿宝宝洗
澡盆


1.洗涤盆安装 单嘴
2.抽拉式铜芯温显水龙头


组 2 1972.49 3944.98


47 BC0001


台面嵌入式不锈钢
垃圾桶厕所洗手台
白色摇翻盖子隐藏
式一体桶


1.台面嵌入式不锈钢垃圾
桶厕所洗手台白色摇翻盖
子隐藏式一体桶


个 2 475.00 950.00


大理石柜 12524.98


48 011505001017
花岗岩柜体 虾红1
6-18mm


1.镶贴花岗岩(水泥砂浆) 
独立梁柱面、零星项目 
换为【石胶】


m2 15.59 240.47 3748.93


49 011505001018
洗漱台 白色人造
石 20mm


1.洗漱台(洗手台) 石板材
2.抹灰水泥砂浆(配合比) 
中砂 1:2.5


m2 4.62 646.81 2988.26


50 010805006016
复合材料柜门 1.8
厚烤漆抗培特板 1.成品平开门扇安装 m2 4.81 460.02 2212.70


51 010805006017
复合材料抽屉 1.8
厚烤漆抗培特板 1.成品抽屉安装 m2 5.56 557.57 3100.09


52 BC0001


台面嵌入式不锈钢
垃圾桶厕所洗手台
白色摇翻盖子隐藏
式一体桶


1.台面嵌入式不锈钢垃圾
桶厕所洗手台白色摇翻盖
子隐藏式一体桶


个 1 475.00 475.00


1.8厚烤漆抗倍特
板柜体


13688.01


53 011501001001
1.8厚烤漆抗培特
板柜体


1.饰面层 凹凸池造型 一
种饰面板 复杂拼花 人工
*1.37


m2 25.1 400.78 10059.58


54 010805006018
复合材料柜门 1.8
厚烤漆抗培特板 1.成品平开门扇安装 m2 8.61 421.42 3628.43


双位洗婴台2室 15111.75


本页小计 32930.36
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55 011505001019
花岗岩柜体 虾红1
6-18mm


1.镶贴花岗岩(水泥砂浆) 
独立梁柱面、零星项目 
换为【石胶】


m2 19.48 240.47 4684.36


56 011505001020
洗漱台 白色人造
石 20mm


1.洗漱台(洗手台) 石板材
2.抹灰水泥砂浆(配合比) 
中砂 1:2.5


m2 4.25 646.80 2748.90


57 011502001010 石材磨挡水边 1.石材磨边 大圆边、大斜
边


m 4.8 6.54 31.39


58 010805006019 复合材料柜门1.8
厚烤漆抗培特板


1.成品平开门扇安装 m2 3.12 466.24 1454.67


59 010805006020
复合材料抽屉 1.8
厚烤漆抗培特板 1.成品抽屉安装 m2 2.44 470.89 1148.97


60 031301002010 开孔打洞 1.石材面开孔不需磨边 0.
30m2内


个 8 18.56 148.48


61 031003004006 软硅胶婴儿宝宝洗
澡盆


1.洗涤盆安装 单嘴
2.抽拉式铜芯温显水龙头


组 2 1972.49 3944.98


62 BC0001


台面嵌入式不锈钢
垃圾桶厕所洗手台
白色摇翻盖子隐藏
式一体桶


1.台面嵌入式不锈钢垃圾
桶厕所洗手台白色摇翻盖
子隐藏式一体桶


个 2 475.00 950.00


大理石柜 4846.18


63 011505001021
花岗岩柜体 虾红1
6-18mm


1.镶贴花岗岩(水泥砂浆) 
独立梁柱面、零星项目 
换为【石胶】


m2 6.55 240.47 1575.08


64 011505001022
洗漱台 白色人造
石 20mm


1.洗漱台(洗手台) 石板材
2.抹灰水泥砂浆(配合比) 
中砂 1:2.5


m2 1.5 646.80 970.20


65 010805006021
复合材料柜门 1.8
厚烤漆抗培特板 1.成品平开门扇安装 m2 1.63 432.77 705.42


66 010805006022
复合材料抽屉 1.8
厚烤漆抗培特板 1.成品抽屉安装 m2 2.36 474.78 1120.48


67 BC0001


台面嵌入式不锈钢
垃圾桶厕所洗手台
白色摇翻盖子隐藏
式一体桶


1.台面嵌入式不锈钢垃圾
桶厕所洗手台白色摇翻盖
子隐藏式一体桶


个 1 475.00 475.00


游泳桶、置物架 46562.31


本页小计 19957.93
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68 031003001001 一体成型智能游泳
池


1.按摩浴缸安装 体积>120
0L 换为【一体成型智能
游泳池长度1150mm、宽度8
70mm、高度900mm
带恒温功能，用于医院新
生儿】


组 4 9291.18 37164.72


69 031003010001
冷热双控不锈钢抽
拉龙头【三模出水
】


1.成套淋浴器 手动开关 
冷热水 套 4 933.91 3735.64


70 011505002001 ABS吸塑搁物架 1.金属 不锈钢毛巾杆(架) 个 19 48.61 923.59


71 011104001001 PU海绵垫 1.PU海绵垫 固定 带垫 m2 10 387.45 3874.50


72 011507001001 高清背胶喷画 1.灯箱、广告牌面层 灯箱
布


m2 14.47 59.70 863.86


入口大门 6691.44


73 011207002003 铝合金玻璃隔断
1.玻璃隔断 铝合金玻璃固
定隔断 换为【钢化玻璃1
0】


m2 5 275.98 1379.90


74 010807001003 铝合金平开门


1.铝合金平开门安装 换
为【钢化玻璃12】
2.铝合金全玻双扇平开门9
0系列 无上亮
3.特殊五金安装 拉手安装
 长度30以上
4.特殊五金安装 地弹簧


m2 6.5 817.16 5311.54


给排水安装部分 8736.62


75 031001008001 PP-R给水管 Ф25
1.给排水管道 室内塑料给
水管(电熔连接) 公称外径
(mm以内) 25


m 90 25.96 2336.40


76 031002001001 铜芯不锈钢阀门 1.外螺纹阀门 不锈钢 个 2 187.25 374.50


77 031001008002
UPVC（PVC-U）排
水管 DN75


1.给排水管道 室内塑料排
水管(粘接) 公称外径(mm
以内) 75


m 50 39.17 1958.50


78 031001008003
UPVC（PVC-U）排
水管 DN50


1.给排水管道 室内塑料排
水管(粘接) 公称外径(mm
以内) 50


m 70 28.09 1966.30


79 031002003001 角阀 DN15 1.塑料阀门安装(粘接) 公
称直径(mm以内) 15


个 32 32.87 1051.84


80 031003014001 304不锈钢编织管 
DN15


1.单冷水龙头安装 公称直
径(mm以内) 15


条 32 19.01 608.32


81 031003014002 扳手式水龙头 不
锈钢,DN15


1.单冷水龙头安装 公称直
径(mm以内) 15


个 6 73.46 440.76


电气安装部分 6159.29


本页小计 61990.37
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82 030412001001
PVC-U难燃电线管
 DN20


1.刚性难燃线管砖、混凝
土结构明配 公称直径(mm
以内) 20


m 150 15.46 2319.00


83 030412004001 铜芯塑料绝缘电线
 BV2.5


1.硬绝缘导线管内穿线 导
线截面(mm2以内) 2.5


m 450 3.37 1516.50


84 030402011001 4-6位明装箱 1.插接式空气开关箱安装 
额定电流(A以内) 40


台 2 115.99 231.98


85 040801023001 家用漏电保护开关
 16 A


1.DZ自动空气断路器安装 
额定电流(A以内) 32


个 4 150.66 602.64


86 040801029001 二位单控指压开关 1.照明开关安装 扳式暗开
关(单控) 双联


个 5 21.21 106.05


87 030413014001 防水插座（带插座
防水面盖）


1.三相带接地明插座安装(
A以下) 16


套 8 109.19 873.52


88 粤R1-1-43
人工单项拆除 金
属龙骨天棚拆除 
铝合金


1.人工单项拆除 金属龙骨
天棚拆除 铝合金 m2 20 12.00 240.00


89 011302001001 平面吊顶天棚
1.方型铝扣板面层 600× 6
00 材料*0,机械*0,设备
*0,主材*0


m2 20 13.48 269.60


本页小计 6159.29


合   计 172073.83
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1 0001001 综合工日 工日 1.44 106.00 152.64


2 00010010 人工费 元 17640.2429 1.01 17816.65


3 00010010@1 人工费 元 2124.595 1.01 2145.84


4 01030035 镀锌低碳钢丝φ1.2~2.5 kg 0.6 5.38 3.23


5 01210001 角钢综合 kg 634.6435 3.55 2252.98


6 01290043 钢板8~15 kg 0.288 3.16 0.91


7 01510020@1 B档门窗铝金型材普色喷涂 kg 41.211 31.47 1296.91


8 01610030 铈钨棒 g 0.1 0.35 0.04


9 02010013 橡胶板1~3 kg 0.072 25.70 1.85


10 02030040 门窗密封橡胶条 m 78.8372 2.55 201.03


11 02130075 聚四氟乙烯生料带宽20 m 46.88 2.10 98.45


12 02270001 棉纱 kg 0.32 11.47 3.67


13 02270001@1 棉纱 kg 0.9 11.47 10.32


14 02270040 细白布宽0.9m m 0.02 4.94 0.10


15 03010126 自攻螺钉M3× 10 十套 19.13 0.25 4.78


16 03010155 不锈钢螺钉M5× 12 十套 7.7 2.23 17.17


17 03010215 木螺钉M3.5× 22~25 十套 15.504 0.21 3.26


18 03010220 木螺钉M4.5~6× 15~100 十套 1.664 0.70 1.16


19 03010225 木螺钉M2~4× 6~65 十套 1.664 0.18 0.30


20 03010227 木螺钉32mm 十套 35.4859 0.33 11.71


21 03010240 木螺钉M4× 65 十套 49.92 0.68 33.95


22 03010430 六角螺栓综合 kg 0.036 5.58 0.20


23 03011350 膨胀螺栓M6~12× 50~120 十套 4.12 56.57 233.07


24 03011425 半圆头镀锌螺栓M5× 40 十套 2.448 0.58 1.42


25 03011430 半圆头镀锌螺栓M2~5× 15~50 十套 1.04 0.43 0.45


26 03011590 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M8× 50
以内


十套 0.816 2.69 2.20


27 03013101 膨胀螺栓M5× 50 十套 7.4816 1.30 9.73


28 03013151 膨胀螺栓M8× 80 十套 27.0468 4.54 122.79


29 03013431 塑料胀管D6~8 十套 50.51 0.60 30.31


30 03019011 圆钉30~45 kg 0.7028 3.65 2.57


31 03019021 圆钉50~75 kg 4.895 3.54 17.33


32 03019031 射钉 十个 161.5185 0.06 9.69


33 03019041 枪钉 盒 0.6099 6.35 3.87


34 03032011@1 抽屉锁 把 2.02 11.30 22.83
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35 03033003@1 不锈钢缓冲门铰液压阻尼缓冲橱
衣柜门304不锈钢铰链


个 239 10.41 2487.99


36 03033003@2
不锈钢导轨抽屉导轨阻尼缓冲滑
轨静音三节轨不锈钢液压阻尼20
寸1副【500mm】


个 32.7048 35.00 1144.67


37 03033003@3
不锈钢导轨抽屉导轨阻尼缓冲滑
轨静音三节轨不锈钢液压阻尼20
寸1副【500mm】


个 40 35.00 1400.00


38 03033016 拉手30以外 套 4.04 230.86 932.67


39 03033156@1 地弹簧(国产) 台 4.04 250.00 1010.00


40 03071061@1
水龙头软管冷热水器连接管马桶
进水管4分高压防爆304不锈钢
编织管DN15


条 32.32 13.41 433.41


41 03071061@2 扳手式水龙头不锈钢,DN15 个 6.06 67.32 407.96


42 03071071@1


抽拉式铜芯温显水龙头抽拉长度
60~80CM
用于婴幼儿洗婴盆，单柄冷热水
调节，鹅颈设计


个 8.08 803.54 6492.60


43 03134011 水砂纸 张 79.2503 0.77 61.02


44 03134021 铁砂布0~2# 张 2.649 0.94 2.49


45 03135001 低碳钢焊条综合 kg 17.1041 6.01 102.80


46 03135021 低碳钢焊条结422 φ3.2 kg 0.018 5.96 0.11


47 03136081 不锈钢焊丝1Cr18Ni9Ti kg 0.02 35.04 0.70


48 03137041 焊锡膏 kg 0.045 47.01 2.12


49 03138001 锡基钎料 kg 0.72 52.47 37.78


50 03139071 冲击钻头φ6~8 个 0.2016 2.76 0.56


51 03139071@1 冲击钻头φ6~8 个 3.375 2.76 9.32


52 03139081 冲击钻头φ8~16 个 0.396 4.14 1.64


53 03139281 钢锯条 条 8.447 0.43 3.63


54 03139281@1 钢锯条 条 1.5 0.43 0.65


55 03210115 钢板网0.8 m2 32.3437 8.21 265.54


56 03213111 镀锌铁码 支 121.329 0.47 57.02


57 03213121 镀锌铁件 kg 0.295 4.55 1.34


58 04010015 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 t 0.3696 400.00 147.84


59 04030015 中砂 m3 0.9171 190.00 174.25


60 05030180 松木板 m3 0.0006 1474.42 0.88


61 05030380 木材锯材 m3 0.0014 1194.90 1.67


62 05250005@2 插座防水面盖 块 8.4 14.90 125.16
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63 06050010@1 钢化白玻10mm厚 m2 10.5 87.40 917.70


64 06050020@1 钢化白玻12mm厚 m2 13 113.80 1479.40


65 08000040@1 白色人造石20mm m2 31.624 307.90 9737.03


66 08030050@3 光面花岗岩虾红16-18mm m2 99.8414 155.00 15475.42


67 11190130@1 烤漆抗培特板品种:抗倍特板|厚
度(mm):18


m2 77.815 292.04 22725.09


68 12010030 木封边条12× 5 m 62.1225 3.25 201.90


69 12410010@1 广告布喷绘布 m2 15.3382 39.82 610.77


70 13050440 酚醛红丹防锈漆 kg 2.6656 13.50 35.99


71 13350035 防水密封胶 支 3 8.10 24.30


72 13410050 软填料 kg 3.1902 3.90 12.44


73 14010001 防腐油 kg 50.4185 31.33 1579.61


74 14010010 清油 kg 0.5557 13.07 7.26


75 14010030 松节油 kg 0.6311 8.84 5.58


76 14030020 灯用煤油 kg 4.182 14.94 62.48


77 14030040 汽油综合 kg 2.35 6.38 14.99


78 14090010 电力复合脂 kg 0.04 14.45 0.58


79 14090070 石蜡 kg 2.7692 3.00 8.31


80 14310050 草酸 kg 1.0454 5.59 5.84


81 14330030 丙酮 kg 2.002 9.74 19.50


82 14390060 氩气 m3 0.06 12.08 0.72


83 14390070 氧气 m3 0.027 5.16 0.14


84 14390100 乙炔气 kg 0.009 13.30 0.12


85 14410120 玻璃胶 L 1.546 33.47 51.74


86 14410130 玻璃胶335克/支 支 7.7324 13.73 106.17


87 14410410 氯丁橡胶粘接剂 kg 1.653 14.02 23.18


88 14410410@1 氯丁橡胶粘接剂 kg 0.165 14.02 2.31


89 14410490 墙边胶 L 1.95 46.77 91.20


90 14410500 乳液 kg 13.9079 5.83 81.08


91 14410530 石胶 L 1.0362 52.54 54.44


92 14410600 胶粘剂 kg 44.6404 1.88 83.92


93 17010054 焊接钢管DN20 kg 0.126 4.19 0.53


94 17250050@1 PP-R给水管Ф25 1.25MPa (冷
热水)


m 91.44 3.70 338.33


95 17250370@1
UPVC（PVC-U）排水管DN75 壁
厚2.3mm m 49 9.31 456.19
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序号 编码 名称及规格 单位 数量 单价
（元）


合价
（元）


96 17250370@2 UPVC（PVC-U）排水管DN50 壁
厚2mm


m 70.84 5.67 401.66


97 17270175 橡胶软管DN20 m 0.054 5.00 0.27


98 19000040@1 不锈钢阀门DN25PN10 个 2 88.50 177.00


99 19000210 螺纹阀门DN20 个 0.036 26.00 0.94


100 19380001@2 角阀DN15 个 32.32 24.80 801.54


101 20310001 垫片 个 4 0.14 0.56


102 20330040@1 PU海绵垫450海绵、PU包套 m2 11 300.00 3300.00


103 21050010@1
冷热双控不锈钢抽拉龙头【三模
出水】抽拉长度60~80cm
用于新生儿游泳池


套 4 900.00 3600.00


104 21130001@1 韩国软硅胶婴儿宝宝洗澡盆新生
儿月子中心游泳馆软浴盆


个 8.08 999.01 8072.00


105 21130005 洗涤盆排水附件 套 8.08 16.37 132.27


106 21310060@1 ABS吸塑搁物架270*235*90 套 19.19 45.26 868.54


107 21310100 洗脸盆托架 副 8.08 51.89 419.27


108 24110140 弹簧压力表Y-100 0~1.6MPa 块 0.018 20.00 0.36


109 24590010 压力表弯管DN15 个 0.018 5.56 0.10


110 24590020 仪表接头 套 4 12.82 51.28


111 26050001@1 二位单控指压开关10A250V 个 5.1 9.80 49.98


112 26410060@2 防水插座单相,5孔,10A 个 8.16 74.34 606.61


113 27170001 电气绝缘胶带18mm× 10m× 0.13
mm


卷 2.25 2.40 5.40


114 28030170@1 铜芯塑料绝缘电线BV2.5 m 495 2.00 990.00


115 28030310 双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导
线BVR-35mm2


m 1.222 16.37 20.00


116 28030480 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-2.5
mm2


m 7.17 1.11 7.96


117 29060140@1 PVC-U难燃电线管DN20 m 165 1.90 313.50


118 29060280 难燃塑料管接头20 个 31.5 0.48 15.12


119 29060330@1 难燃塑料管卡子20 个 252 0.27 68.04


120 29060365 难燃塑料管三通20 个 4.725 0.65 3.07


121 29060400 难燃塑料管伸缩接头20 个 3.15 0.94 2.96


122 29060435 难燃塑料管弯头20 个 3.15 0.47 1.48


123 29090235 铜接线端子DT-35mm2 个 4.06 4.67 18.96


124 34090010 白棉纱 kg 1.0454 11.47 11.99


125 34110010 水 m3 6.0022 4.58 27.49







单位工程人材机汇总表


工程名称：廉江市人民医院医技楼11楼12楼产科洗婴室改造及病区加装门禁项目 第 5 页  共 5 页


序号 编码 名称及规格 单位 数量 单价
（元）
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126 34110010@1 水（建筑用）其中含污水处理费
1.4元


m3 0.32 4.42 1.41


127 54190001@1


一体成型智能游泳池长度1150
mm、宽度870mm、高度900mm
带恒温功能，用于医院新生儿


组 4 9000.00 36000.00


128 55090050@1 配电箱4-6位明装箱 台 2 27.00 54.00


129 55150001@1 家用漏电保护开关16 A 个 12 26.00 312.00


130 990220040 混凝土开孔机综合 台班 3.29 32.23 106.04


131 990774020 金刚石磨光机 台班 1.786 23.57 42.10


132 990801020 电动单级离心清水泵出口直径10
0(mm)


台班 0.021 38.38 0.81


133 990813010 试压泵压力3(MPa) 台班 0.009 19.07 0.17


134 990813043 试压泵压力50(MPa) 台班 0.046 26.61 1.22


135 990901015 交流弧焊机容量30(kV· A) 台班 3.8581 94.70 365.36


136 990912010 氩弧焊机电流500(A) 台班 0.114 106.01 12.09


137 990920050 电熔焊接机DRH-160A 台班 1.665 43.00 71.60


138 99450760 其他材料费 元 251.3984 1.00 251.40


139 99450760@1 其他材料费 元 14.55 1.00 14.55


140 9946131 其他材料费 元 24 1.00 24.00


141 BCZCF0@1
台面嵌入式不锈钢垃圾桶厕所洗
手台白色摇翻盖子隐藏式一体桶 元 12 475.00 5700.00


142 MC1-97@1 铝合金全玻平开门90系列单扇 
无上亮1.4厚


m2 13 434.00 5642.00


合计 合计 162001.20
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注:措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。


序号 项目编码 项 目 名 称 工作内容 价格
（元）


备注


1 措施项目 3717.3


1.1 011601006001 临时设施 749.22


费率为原定额绿
色施工安全防护
措施费率乘以系
数0.26


1.2 011601007001 文明施工 633.96


费率为原定额绿
色施工安全防护
措施费率乘以系
数0.22


1.3 011601008001 环境保护 576.33


费率为原定额绿
色施工安全防护
措施费率乘以系
数0.20


1.4 011601009001 安全生产 1757.79


市政工程综合定
额、城市轨道交
通工程综合定额
安全生产措施费
率为原定额绿色
施工安全防护措
施费率乘以系数0
.42，其他专业工
程综合定额的安
全生产措施费率
为原定额绿色施
工安全防护措施
费率乘以系数0.6
1


本页小计 3717.3


合计 3717.3 -
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序号 项目名称 暂估（暂定）金
额（元）


结算（确定）
金额（元）


调整金额±
（元）


备注


1 暂列金额


2 专业工程暂估价


3 计日工


4 总承包服务费


5 工程优质费


按分部分项的人工费与
施工机具费之和为计算
基础 国家级质量奖：1
2.00%；省级质量奖：7
.50%；市级质量奖：4.
50%


6 预算包干费 1551.65


合    计 1551.65 -







增值税计价表


工程名称：廉江市人民医院医技楼11楼12楼产科洗
婴室改造及病区加装门禁项目


标段：廉江市人民医院医技楼11楼
12楼产科洗婴室改造及病区加装门
禁项目 第 1 页 共 1 页


序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率（%） 金额（元）


1 增值税
分部分项工程费+措施项
目费+其他项目费-其中
：专业工程暂估价


_FHJ+_CHJ+_
QTXM-_ZGGC 9 15960.85


合计 15960.85
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